	위험물제조소등 안전관리 안내문
진도 해상에서 발생한 여객선 세월호 침몰사고와 관련하여 사회 불안 요소를 사전에 예방하고자 위험물제조소등 안전관리에 대한 몇가지 당부사항을 말씀드리오니 아래 사항을 유념하여 취급관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.
1. 저장 및 취급시 방화상 안전한 장소에서 하고 함부로 화기를 사용하지 말아야 합니다. 2. 항상 정리 및 청소를 하고 빈 상자나 기타 불필요한 물건을 방치하지 말아야 합니다. 3. 위험물이 넘치거나 비산되지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 합니다. ❍ 탱크상부의 허가 외 구조물 존재 및 뚜껑의 균열 ․ 변형 ․ 손상 등 확인 ❍ 누유검지관의 변형 ․ 손상 등 기능상태 적정여부 확인 ❍ 주위 ․ 바닥 ․ 집유설비 ․ 유분리장치 균열 및 손상 부분이 있는지 여부 등 확인 ❍ 환기 ․ 배출설비 위치 및 팬의 작동기능상태 등 적정 여부 확인 ❍ 표지 및 게시판의 기재사항 등 확인 ❍ 조명설비의 방폭등 설치 및 개폐장치 작동여부 등 확인 ❍ 방화문의 자동폐쇄식 기능 적정여부 확인 ❍ 안전관리 관련 제반 법규을 준수하고 시설물 안전책임자 등은 사고대응 행동매뉴얼을 숙지하고 이행할 것.
□ 문 의 처 : 서대문소방서 예방과 (02)3144-1198 서대문소방서