위험물 용기 표시기준 알림

평소 소방행정발전과 위험물 안전관리에 많은 노력을 기울여 주신데 대하여 감사드리며, 위험물 용기(기계에 의하여 하역하는 구조가 아닌 일반용기)의 표시기준을 다음과 같이 알려드리오니 관련 기준을 참고하시어 안전한 도시환경이 이루어 질 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다. 아울러 위험물 관련 문의사항은 OO소방서 위험물안전팀 (☎000-0000)으로 전화주시기 바랍니다.

위험물 저장·취급·운반 용기 표시기준

◈ 위험물 용기 표시를 하여야 하는 경우는?

- 고체, 액체를 저장·취급·운반하기 위한 일반용기

cf) 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 대형용기(위험물안전관리법 시행규칙 [별표19] Ⅱ.적재방법 제13호 참조)

◈ 용기 표시사항 (위험물안전관리법 시행규칙 [별표19] Ⅱ.적재방법 제8호)

1. 위험물의 품명·위험등급·화학명 및 수용성

2. 위험물의 수량

3. 수납하는 위험물에 따른 주의사항

위험물 용기 표시의 예외

◈ 용기의 최대용적이 1ℓ이하인 경우

- 조건 : 제1류, 제2류 또는 제4류 위험물(위험등급Ⅰ제외) 저장·취급·운반 시

- 품명은 통칭명으로, 주의사항은 동일한 의미의 다른 표시로 대체 가능

◈ 위험물의 수량, 주의사항 외 다른 표시는 생략 가능하며, 주의사항은 동일한 의미의 다른 표시로 대체 가능한 경우

O  O  소  방  서  장

- 제4류 위험물 중 화장품(에어졸 제외) 300㎖ 이하(150㎖ 이하는 주의사항도 생략 가능)

- 제4류 위험물 중 에어졸 300㎖ 이하

- 제4류 위험물 중 동식물유류 3000㎖ 이하(통칭명 병기)

◈ 국제연합에서 규정한 화학물질 분류표지에 관한 GHS에 따른 표시

-「위험물의 분류 및 표지에 관한 기준」(소방방재청고시 제2008-18호)에 적합할 경우 인정

◈ 동일물질에 위험물안전관리법, 유해화학물질관리법이 중복 적용될 경우

-『기업활동 규제완화에 관한 특별조치법』제 52조에 의거「화학물질의 용기·포장에 대한 표시방법」(환경부고시 제2009-173호)에 의한 통합경고표시를 할 수 있음

위험물 용기 표시 미이행에 따른 행정조치

◈ 과 태 료 : 위험물안전관리법 제39조(과태료) 규정에 의거 부과(200만원 이하)