관리번호	6	지역특성			산림지역 (아파트뒷면)		대상명			산림공원 (북한산도시자연공원)
주소	강북구 미아동 산108-19번지일대									전화번호		주간 :
새주소(도로명)												야간 :
시설구조(규모)	(옥) (식) 구조 (조)								높이 : 50 (㎡)
	부지면적 : (㎡)			바닥면적 : 200 (㎡ )					연면적 : (㎡)
	지물(표지판 등) 개(소)					기타사항
관계자	성 명 :
	전 화 :

구 분	지 반	균 열	낙 석	기 타
				암석아래 놀이터

시설별	소화설비										경보설비						피난설비											소방용수				소화활동설비					방염
종별 층별	소화기	간이소화용구	옥내소화전	옥외소화전	스프링클러 H / AV	물분무소화 H / AV	포소화 H / AV	이산화탄소 H / AV	할로겐화합물 H / AV	분말소화 H / AV	비상경보	비상방송	누전경보기	자동화재탐지 감 / 회	자동화재속보	가스누설경보기	미끄럼대	피난사다리	구조대	완강기	피난교	피난밧줄	공기안전매트	인명구조기구	유도등	유도표지	비상조명등	상수도소화용수	소화수조	저수조	기타	제연	연결송수관	연결살수	비상콘셉트	무선통신보조	커텐	카페트	기타
총 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
					0	0	0	0	0	0

위험시설 관리카드

1. 시 설 개 황

2. 취 약 시 설

3. 소 방 시 설

4. 건 물 개 항

건축물연혁	동별명	용도	건축물구조	바닥면적	연면적	층수	허가일	가사용일	준공일	기타
	미아동	옹벽	암석	200			2007		2007	철망으로 낙석방지 설치

위치도	시설물 정면사진
출동대배치 및 진입로

5. 소방활동 계획도

소방활동계획	주위환경		전	주거시설(아파트)
			후	야산
			좌	야산
			우	야산
	문제점			붕괴시 아파트 공원에 행인 및 어린이의 인명피해가 우려됨
	구조(진압)대책			붕괴시 안전장비 이용 침착하게 구조에 임함
	본서와 거리			3.0㎞				안전센터와 거리		0.8㎞			인근수리		4299,4205,4117
	인명구조 또는 피난대책			붕괴등 상황 발생시 인명구조 최우선 실시후 아파트내 방송실시하고 직접구조실시
	대피장소			야산
	피해예상액
	출동사항	출동 구분		안전 센터명	예상출동소방력				운용방법		구조소요 예상시간			기타
					차량		인원
		제1착대		삼각산	2		6		구조장비이용 인명구조		60분			붕괴등 상황시
		제2착대		우이	2		6		구조장비이용 인명구조		60분			붕괴등 상황시
		제3착대		미아	2		6		구조장비이용 인명구조		60분			붕괴등 상황시
		제4착대		번동	2		6		구조장비이용 인명구조		60분			붕괴등 상황시
기타특기사항	-붕괴시 놀이터에 행인 및 어린이들이 다수 부상을 당할수 있어 놀이터를 안전한 곳으로 이동요함 -암석낙석 방지용 철망을 주기적으로 점검하여 낙석방지에 최소화
작성자	년 월 일					내 용						작성자
	2015. 03.09											소방장 최현수

6. 소방활동계획, 취약성, 작성자 등