관리번호	3	지역특성			서경대 뒷편		대상명			절개지(공원)
주소	강북구 미아동 1353-13									전화번호		주간 :
새주소(도로명)	강북구 미아동 1353-13(새주소 없음)											야간 :
시설구조(규모)	(옥) (식) 구조 철근 (조)								높이 : 3 (㎡)
	부지면적 : (㎡)			바닥면적 : 150 (㎡ )					연면적 : (㎡)
	지물(표지판 등) 개(소)					기타사항
관계자	성 명 :
	전 화 :

구 분	지 반	균 열	낙 석	기 타
	특이	사항	없음

시설별	소화설비										경보설비						피난설비											소방용수				소화활동설비					방염
종별 층별	소화기	간이소화용구	옥내소화전	옥외소화전	스프링클러 H / AV	물분무소화 H / AV	포소화 H / AV	이산화탄소 H / AV	할로겐화합물 H / AV	분말소화 H / AV	비상경보	비상방송	누전경보기	자동화재탐지 감 / 회	자동화재속보	가스누설경보기	미끄럼대	피난사다리	구조대	완강기	피난교	피난밧줄	공기안전매트	인명구조기구	유도등	유도표지	비상조명등	상수도소화용수	소화수조	저수조	기타	제연	연결송수관	연결살수	비상콘셉트	무선통신보조	커텐	카페트	기타
총 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
					0	0	0	0	0	0

위험시설 관리카드

1. 시 설 개 황

2. 취 약 시 설

3. 소 방 시 설

4. 건 물 개 항

건축물연혁	동별명	용도	건축물구조	바닥면적	연면적	층수	허가일	가사용일	준공일	기타
	미아동	철벽 구조물	철근조	150 (㎡ )	150 (㎡ )	1	2007

위치도	시설물 정면사진
출동대배치 및 진입로

5. 소방활동 계획도

소방활동계획	주위환경		전	서경대학교 뒤편에 위치 등산로 설치됨
			후	SK아파트 앞에 위치하며 나무 318동 앞에 나무계단이 설치되어 올라감
			좌	좌우로 길게 늘어진 철근구조물이 등산로상 붕괴에 대비하여 설치됨
			우	좌우로 길게 늘어진 철근구조물이 등산로상 붕괴에 대비하여 설치됨
	문제점			붕괴시 주변 교육시설(초등학교,중학교)로의 피해확대가 우려됨
	구조(진압)대책			붕괴 등 상황발생시 인명구조를 최우선 실시
	본서와 거리			6.5Km				안전센터와 거리		0.5Km			인근수리		4363,4100
	인명구조 또는 피난대책			붕괴 등 상황발생시 신속하게 인명구조를 최우선 실시하고 피난안내가 아닌 직접구조가 필요
	대피장소
	피해예상액
	출동사항	출동 구분		안전 센터명	예상출동소방력				운용방법		구조소요 예상시간			기타
					차량		인원
		제1착대		삼각산	2		6		구조장비이용 인명구조		60분			붕괴 등 상황발생시
		제2착대		미 아	2		6		구조장비이용 인명구조		60분			붕괴 등 상황발생시
		제3착대		번 동	3		8		구조장비이용 인명구조		60분			붕괴 등 상황발생시
		제4착대		우 이	2		6		구조장비이용 인명구조		60분			붕괴 등 상황발생시
기타특기사항	붕괴시 인명피해가 우려되므로 선착대는 신속한 인명구조 및 후착대는 주변의 소방활동구역 설정 및 피난유도 등으로 2차피해 발생을 최소화 한다
작성자	년 월 일					내 용						작성자
	2015.03.06											소방위. 장성철

6. 소방활동계획, 취약성, 작성자 등