위험 예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	특수구조대 회의실
14
부 서	조 장		서 기	대 원
119특수구조단 특수구조대	경.하태오		장.허재호	장.김영성, 장.권오출 장.박상진, 장.박대준 교.서기원, 교.김강준 사.황창선

⑴ 현상파악(어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) - 동력절단기로 셔터를 파괴하고 있다. ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	◎	절단 대상물에 따라 사용되는 절단날이 각각 다름에 따른 조작상의 위험이 있다.
2	◎	절단기의 심한 진동과 무리한 작업으로 안전사고의 발생 위험이 있다.
3	○	비산되는 불꽃에 의해 인접 가연물로 연소 확대의 위험이 있다.
4	○	공기호흡기 착용 등 시야장애로 절단날의 무리한 충격에 의한 부상 위험이 있다.

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	절단 대상물에 따라 사용되는 절단날이 각각 다름에 따른 조작상의 위험이 있다.	1. 절단 대상물에 따른 적절한 날의 상태를 확인 후 작업한다	※	◦절단 대상물에 따른 적절한 날의 상태를 확인 후 작업한다
		2. 주위의 안전확인 후 정확한 자세를 취하고 숙련된 대원이 작업한다.
		3. 인접 가연물로 연소시 관창수는 적절하게 화재 진압을 한다.
2	절단기의 심한 진동과 무리한 작업으로 안전사고의 발생 위험이 있다.	1. 보조대원을 배치하고 무리한 작업시 교대로 작업 을 수행한다.	※	◦보조대원을 배치하고 무리한 작업시 교대로 작업을 수행한다.
		2. 셔터 파괴 후 급격한 제거 작업을 하지 않고 안전 확인 후 서서히 개방한다.

사진

훈련사진