위  치  도

1. 면목동 44-24～56-4

하수관로 정비 D=1,000mm, L=151m (공법변경 : 굴착 → 비굴착)

2. 면목동 23-12~525-36

하수관로 정비 D=1,200mm, L=50m (공법변경 : 굴착 → 비굴착)

3. 망우동 133-13～134-2

하수관로 정비 D=1,500mm, L=30m (공법변경 : 굴착 → 비굴착)

4. 망우동 516-30～30-46

하수관로 정비 D=900～1,000mm, L=85m (공법변경 : 굴착 → 굴착, 비굴착)

5. 면목동 339-5～1522-1(역경사 구간 추가정비)

하수관로 정비 D=900mm, L=155m (신규추가 구간)