신규 소방구조정 규격(안) T/F 유관기관 방문 결과보고

< 2019. 3. 25.월) >

신규 소방 구조선박 규격조사 T/F 운영 관련, 소방정 운용중인 소방정대 및 선박검사기관 방문 결과보고 임.

□ 방문개요

○ 일  시 : 2019.2.28.(목) ~ 3.18.(월) 기관별 1일

○ 장  소 : 유관기관 4개소

- 전북 군산 비응 소방정대

- 충남 당진 소방정대

- 경기도 김포 수난구조대

- 선박안전기술공단(인천지부)

○ 인  원 : 여의도 지대장 소방경 김형길 등 4명

○ 내  용 : 소방정 견학 및 운용자 의견 청취

□ 주요방문내용

○ 주요토의내용

- 군산 및 당진에서 운영중인 소방정 주요특성에 관한 소개(유사 제원 소방정)

: 기관 / 방수포 / 엔진 / 동력전달계통 등

- 각종 임무수행 간 운용의 장·단점

- 조타실내 각종 계기 및 임무형 장비(레이다, 방수포 자동시스템) 소개

- 크레인 설치 필요성 및 기관실 출입문 방향 논의

- 소방정 실내 배치 효율성(회의실, 구급처치실, 조타실 내, 장비창고 등)

○ 관련사진

전북 군산 비응 소방정대	충남 당진 소방정대
경기도 김포 수난구조대	선박안전기술공단(인천지부)

○ 관련 정보

▹한강 같은 제한된 수역에서는 워터젯 보다는 축계(스크류)타입이 효과적

- 한강결빙 시 주 출동을 목적으로 하므로 결빙 시 워터젯 바스켓방향 결빙으로 불능우려

▹선원대기실 및 화장실 설치 여부

- 오픈워터에서 장시간 운행시 필요한 선원 대기실 및 화장실 설치 여부에 관하여 KST(선박안전기술공단)법적 자문

▹워셔액 공급방식은 전용통 사용(전동으로 공급)

▹크레인과 윈치 주목적에 따른 용량 및 위치 선정

- 작업반경에 따른 효율성 감안

- 크레인의 인양능력 및 주 활용목적 등

▹인명구조용 2인승 다이빙 리프트 설치 효용 및 위치 선정

- 민간 선박 경우 선미 혹은 좌우에 위치

▹기타 소방정 운영에 관한 정보 등