제2자유로 종점부 입체화공사 조경계획 유관기관 의견 검토결과

유관기관 의견 조회 결과			검 토 의 견	비고
기 관 명	위 치	의 견
서부공원녹지 사업소	난지천공원 주차장 녹지 (월드컵대로측)	• 복구지역 현장여건을 고려하여 주변 대경목(메타세콰이아) 하부 차폐식재 수종검토 및 록가든 조성 가능여부 검토 ※ 향후 유지관리를 감안한 설계반영	• 대경목 하부, 북측 방향임을 감안하여 음지에도 생육이 강한 수종(예 쥐똥나무 H1.2)으로 차폐식재
	난지천공원 입구 (월드컵경기장 교차로)	• 식재 시 지하 구조물 및 전기 인입로 확인 필요 • 소나무 반입 시 기존 소나무 수형과 어울리는 적정수형 검토 必	• 기존 수목과 어울리는 수형의 규격으로 설계하고, 하부 전선관 등 지하매설물 확인후 안전 시공할 것
	평화공원 (월드컵경기장 교차로)	• 수종선정(아교목) 시 수급 용이하며 공원의 계절감을 느낄수 있는 수종 검토 • 보도와 공원 분리하는 경계식재(관목)반영 검토 필요	• 산사나무는 산딸나무 또는 이팝나무 등 계절감을 느낄 수 있는 수종으로 변경 • 경계석 주변 회양목 등으로 경계식재 추가
	난지천공원 암석원	• 록가든 조성공사 준공도 참조하여 복구계획 반영하되 현장여건 변동에 따른 설계검토 필요 • 암석원 내 관수시설 반영 (주변 관수라인과 연결하여 점적관수 또는 스프링쿨러 설치 검토) • 복구 녹지부분이 법면으로 우수 및 토사유출 예방을 위한 배수시설 검토 및 지피류 추가 반영 필요 • 암석원 및 주변 녹지 단면도(법면경사)작성 필요	• 인근 급수관 확인하여 관수시설 설치 검토 • 암석원 주변 기존 배수시설 활용여부 확인하고 배수시설 필요 여부 검토 및 법면에 토사유실이 예상되는 곳은 지피식물 추가 검토 ※ 암석원 및 주변 법면지 단면도 작성하여 사전 검토

유관기관 의견 조회 결과			검 토 의 견	비고
기 관 명	위 치	의 견
서부공원녹지 사업소	난지천공원 주차장 녹지 (월드컵대로측)	• 수목별 규격 선정 시 생육 및 활착 고려하여 설계 반영 • 위 복구계획 이외 추가 복구 발생 시 별도협의 진행	• 반영할 것 • 해당사항 발생시 추가 실정보고 할 것
	난지천공원 입구 (월드컵경기장 교차로)	• 현장에서 기 협의한 난지천공원 주차장 진·출입로 위치 변경 및 확장(출구 2개소)에 따른 변경 설계도와 주변 조경 복구계획 협의 필요 • 우리 사업소 관할(월드컵공원) 저촉구역 내 시설물 이설(공원등 및 분전반 등) 및 지하 구조물(하수관로 등)훼손 시 관리부서(시설과)와 별도협의 진행하여야 하며, 이에 따른 조경 복구계획 발생 시 추가 협의 필요	• 난지천공원 주차장 위치변경 확정시 조경분야 추가 실정보고 할 것 • 해당사항 발생시 추가 실정보고 할 것
마포구청	증산로 (지하차도 상부녹지)	• 장미, 초화, 관목의 혼합 식재도입 (예.「걷고싶은 장미정원 조성사업」)	• 교차로 등 이용시민의 가시권내 등에 부분적으로 도입하되 서울시도시숲심의에 상정한 후 심의결과에 따라 처리할 것 • 스트로브잣나무는 소나무(장송)으로 변경 • 관목은 철쭉류, 회양목으로 변경

유관기관 의견 조회 결과			검 토 의 견	비고
기 관 명	위 치	의 견
마포구청	증산로(가로수)	• 가로수 수종 변경: 회화나무→느티나무 - 회화나무는 동공과 부패 발생 등 생육상태 및 미관이 불량하고 전도가 잦으므로 가로수로서 우수한 수종으로 변경 요청	• 관리청의 유지관리에 용이한 느티나무로 변경하되 서울시 도시숲심의에 상정한 후 심의결과에 따라 처리할 것
	월드컵로, 증산로 (띠녹지) 월드컵로 (중분대녹지)	• 띠녹지 기존(안)은 다양한 수종이 혼합되어 관리가 용이하지 않고 월드컵대교~월드컵사거리 구간은 차량 통행이 많은 곳이므로 사계절 가로 미관을 고려해2~3개의 수종으로 변경 요망 (예. 월드컵로 명품가로숲 계획(안) 황금사철, 홍가시 레드로빈)	• 관리청의 월드컵로 명품가로숲 계획과 연계하여 반영, 보완하되 서울시 도시숲심의에 상정한 후 심의결과에 따라 처리할 것 • 홍가시 레드로빈은 정상적인 수급이 가능한 지 확인 • 홍가시레드로빈 외 화살나무, 조팝나무를 추가 도입
	월드컵경기장사거리 교통섬 녹지	• 생육여건 및 경관미를 고려한 계획 요망(예. 합정역사거리 교통섬 암석원)	• 가로정원 형태로 변경하되 서울시 도시숲심의에 상정한 후 심의결과에 따라 처리할 것
	증산로 (지하차도 상부녹지)	• 복구대상지 내 기 협의되지 않은 구조물(옥외전기실) 설치 어려움.	• 전기실 설치위치 변경이 가능한 지 여부 검토 • 변경불가시에는 옥외전기실 규모 축소, 마감재를 목재 등 자연재료로 변경을 검토하고 차폐식재 등 외부노출을 최소화하여 도심경관이 저해되지 않도록 노력할 것