【별첨2】

(유람선) 안 전 점 검 표

선박명		총톤수		승선정원		건조일자
선 질		주기관 추진력(Kw)		선박규모(m)

	점 검 항 목	점 검 사 항 (비치기준)	점 검 결 과
1	일반사항
1-1	선박국적증서	ㅇ선박의 소유자 :
		ㅇ선박제원의 일치 여부 확인
1-2	선박검사증서	ㅇ선명, 선박번호, 총톤수, 최대승선인원 확인
		ㅇ최종검사의 종류 및 검사일 :
		ㅇ검사기관 및 담당검사관 :
1-3	선원의 자격	ㅇ선장 : 4급 항해사 이상 → 면허의 유효기간 :
		ㅇ기관장 : 6급 기관사 이상 → 면허의 유효기간 :
		ㅇ인명구조요원 : 4명 이상 → 자격증 확인 ※선․기관장도 인명구조요원(중복수행) 가능
		ㅇ선원 등의 명부 작성
2	구명설비
2-1	구명부기	ㅇ총 설치 개수
		ㅇ5개를 넘는 구명부기를 겹쳐서 탑재 금지
		ㅇ침몰시 자동으로 부양되도록 보관
		ㅇ손잡이 줄, 표시사항, 역반사재 부착 확인
2-2	구명부환 및 구명줄	ㅇ승선정원30%이상,사용가능한 개수: 개 ※구명부기를 설치한 경우(구명부기로 승선정원의 50%이상사용가능 할것)는 15%: 개
		ㅇ구명부환 보관상태(파손 등) 확인
		ㅇ지름 10mm이상 길이 30m이상의 구명줄 또는 드로우 백(throw bag) 1개 이상 비치
2-3	구명동의	ㅇ승선정원의 120%(20%는 소아용으로 비치) → 성인용 개, 소아용 개 ㅇ야간운항: 승선정원 구명동의 등(燈) 부착
		ㅇ구명동의 착용방법 설명서 게시
		ㅇ구명동의 개수 표시 여부 예) 구명동의 **개 →야광 또는 유사한 재료 사용(또는 비상조명)
		ㅇ승객에게 구명설비 이용 등 안내 방법 확인
2-4	자기점화등	ㅇ야간운항을 할 경우 1개 이상 비치
2-5	역반사재 부착	ㅇ구명부기, 구명부환, 구명동의에 부착
2-6	경보장치	ㅇ기적 설치 여부 및 작동상태 점검
2-7	통신장비	ㅇ핸드폰으로 대체 가능(GPS 사용 가능할 것)

	점 검 항 목	점 검 사 항 (비치기준)	점 검 결 과
3	소방설비
3-1	소화펌프	ㅇ1개이상의 소화펌프 비치 - 소화호스를 연결·작동하여 길이 12m이상의 물줄기를 분사할 수 있을 것
3-2	소화호스	ㅇ최소길이 10m 이상 - 소화펌프 작동하여 파손여부 확인
3-3	소화전	ㅇ관리상태 및 노즐확인
3-4	소화기	ㅇ조타실, 기관실, 선실(여객실)에 각 1개 이상
		ㅇ용기·호스 파손여부
		ㅇ압력게이지의 지시 압력치 확인
		ㅇ안전핀, 소화약제 고착 여부 확인
3-5	소방원장구	ㅇ소방원장구 1조 비치 - 호흡구 1개, 구명줄 1개, 방호복 1벌 장갑 및 장화 1조, 헬멧 1개, 안전등 1개 도끼 1개
3-6	쓰레기통	ㅇ불연성 재료를 사용한 것이어야 하며, 그 측면 및 아랫면에 개구가 없을 것
4	기타
4-1	항해등	ㅇ항해등 작동 확인
4-2	전등	ㅇ야간운항시 1개 이상
4-3	보험가입	ㅇ선박보험 - 유효기간 :
		ㅇ선주배상책임보험(승선자상해보험) - 유효기간 :
		ㅇ선원에 대한 보험 - 유효기간 :
4-4	항해일지	ㅇ출·입항에 관한 사항 기록 및 관리
4-5	비상구조선	ㅇ비상구조선 1척 비치 - 승선정원 4명이상(선박안전검사 증서 확인) 망원경 1개, 자기점화등 1개, 구명동의 4개, 구명부환 2개, 드로우 백 1개

2016.   .     .

점 검 자     직 급 :         성  명 :          (인)

점 검 자     직 급 :         성  명 :          (인)

(유람선외 선박) 안 전 점 검 표

선박명		총톤수		승선정원		건조일자
선 질		주기관 추진력(Kw)		선박규모(m)

	점 검 항 목	점 검 사 항 (비치기준)	점 검 결 과
1	일반사항
1-1	선박국적증서	ㅇ선박의 소유자 :
		ㅇ선박제원의 일치 여부 확인
1-2	선박검사증서	ㅇ선명, 선박번호, 총톤수, 최대승선인원 확인
		ㅇ최종검사의 종류 및 검사일 :
		ㅇ검사기관 및 담당검사관 :
1-3	선원의 자격	ㅇ5톤미만 또는 승선정원 13인 이하 선박 ․ 1인(항해사, 운항사 또는 소형선박 조종사 면허증 소지자)
		ㅇ소형선박(총톤수 30톤 미만) ․ 여객선외 선박(선장 및 기관장 겸임) : 소형 선박조종사
	인명구조요원	ㅇ승객정원 13인 미만은 유선 30척 까지 구조 요원 1인이상 (비상구조선 1척확보) ․ 승선정원 13인 이상의 유선으로서 승객 100인까지는 매50인마다 1인이상, 정원 100인 이상인 경우 매 100인마다 1인이상 ※선․기관장도 인명구조요원(중복수행) 가능
		ㅇ선원 등의 명부 작성
2	구명설비
2-1	구명부기	ㅇ총 설치 개수
		ㅇ5개를 넘는 구명부기를 겹쳐서 탑재 금지
		ㅇ침몰시 자동으로 부양되도록 보관
		ㅇ손잡이 줄, 표시사항, 역반사재 부착 확인
2-2	구명부환 및 구명줄	ㅇ승선정원30%이상,사용가능한 개수: 개 ※구명부기를 설치한 경우(구명부기로 승선정원의 50%이상사용가능 할것)는 15%: 개
		ㅇ구명부환 보관상태(파손 등) 확인
		ㅇ지름 10mm이상 길이 30m이상의 구명줄 또는 드로우 백(throw bag) 1개 이상 비치
2-3	구명동의	ㅇ승선정원의 120%(20%는 소아용으로 비치) → 성인용 개, 소아용 개 ㅇ야간운항: 승선정원에 해당하는 구명조끼 등(燈)부착, 전등1개 이상
		ㅇ구명동의 착용방법 설명서 게시
		ㅇ구명동의 개수 표시 여부 예) 구명동의 **개 → 야광 또는 유사한 재료 사용(또는 비상조명)
		ㅇ승객에게 구명설비 이용 등 안내 방법 확인
2-4	자기점화등	ㅇ야간운항을 할 경우 1개 이상 비치
2-5	역반사재 부착	ㅇ구명부기, 구명부환, 구명동의에 부착
2-6	경보장치	ㅇ기적 설치 여부 및 작동상태 점검
2-7	통신장비	ㅇ핸드폰으로 대체 가능(GPS 사용 가능할 것)

	점 검 항 목	점 검 사 항 (비치기준)	점 검 결 과
3	소방설비
3-1	소화펌프	ㅇ1개이상의 소화펌프 비치 - 소화호스를 연결·작동하여 길이 12m이상의 물줄기를 분사할 수 있을 것
3-2	소화호스	ㅇ최소길이 10m 이상 - 소화펌프 작동하여 파손여부 확인
3-3	소화전	ㅇ관리상태 및 노즐확인
3-4	소화기	ㅇ조타실, 기관실, 선실(여객실)에 각 1개 이상
		ㅇ용기·호스 파손여부
		ㅇ압력게이지의 지시 압력치 확인
		ㅇ안전핀, 소화약제 고착 여부 확인
4	기타
4-1	항해등	ㅇ항해등 작동 확인
4-2	보험가입	ㅇ선박보험 - 유효기간 :
		ㅇ선주배상책임보험(승선자상해보험) - 유효기간 :
		ㅇ선원에 대한 보험 - 유효기간 :
4-3	항해일지	ㅇ출·입항에 관한 사항 기록 및 관리
4-4	비상구조선	ㅇ비상구조선 1척 비치 - 승선정원 4명이상(선박안전검사 증서 확인) - 망원경 1개 - 자기점화등 1개 - 구명동의 4개 - 구명부환 2개 - 드로우 백 1개

2016.   .     .

점 검 자     직 급 :         성  명 :          (인)

점 검 자     직 급 :         성  명 :          (인)

(유선장) 안 전 점 검 표

구 분	항 목	점 검 사 항	점검결과
유선운영	안전운항 등	∘ 안전운항의무 및 운항규칙 준수 여부 ∘ 출항전 안내방송 여부 ∘ 입・출항 기록관리대장 및 승선신고서 작성 및 관리여부(유람선) ∘ 선원명부 작성비치 여부(선원 1명이상) ※ 다만. 승선정원이 20명이상인 경우는 2명이상 ∘ 유선사업자 및 선원 안전교육(매년4시간 이내) 이수여부 ∘ 부당한 승선료, 선박대여료 또는 운임을 받는지 여부 ∘ 승선료, 선박대여료, 운임, 승선정원, 영업구역, 영업시간 및 승객준수사항을 승객이 쉽게 볼수 있는 장소에 게시하였는지 여부
안전관리	가스 시설	∘ 가스용기 관리상태 및 주변 가연성물질 방치여부 ∘ 가스차단기, 경보기 등 정상 작동여부
	소방 시설	∘ 소화기 및 소화전 비치여부, 점검 및 충전상태 등 ∘ 소방설비(화재탐지기, 소화기 등) 정상작동 및 관리상태 ∘ 피난․방화 시설의 유지 관리상태 ∘ 출입구 및 비상통로 안전성 확보 등 ∘ 위험물 저장소의 취급 및 관리상태 ∘ 화기 사용시설의 적정여부 등
	구명설비 등	∘ 구명부환 및 자기점화등 비치여부 - 야간운항 : 자기점화등1개 이상, 100럭스 이상의 조도를 갖춘 조명시설 ∘ 위험구간에 안전 휀스 등을 설치하였는지 여부
	계선계류 설비 등	∘ 닻 체인 및 육상 계류비트 등 계류시설 상태 ∘ 육상 계류시설 연결상태 ∘ 출입도교와 선착장 연결부위 이상유무
	호안 축대 등	∘ 선착장 접안 축대 균열 등
	풍수해 관련	∘ 풍수해 관련 대피계획 수립 및 비치 여부 ∘ 방류량 증가에 따른 단계별 조치사항 숙지여부 ∘ 자체 대피훈련 이행여부
	선박국적증서	∘ 선박의 소유자, 선박제원의 일치 여부 확인
	선박검사증서	∘ 선명, 선박번호, 총톤수, 최대승선인원 확인 ∘ 최종검사의 종류 및 검사일, 검사기관 및 담당검사관 확인

구 분	항 목	점 검 사 항	점검결과
폐기물, 오수, 분뇨 처리실태	폐기물 등	∘ 종량제 쓰레기 봉투 사용 등 처리실태 ∘ 특정폐기물 처리 및 처리대장 기록여부 ∘ 음식물쓰레기 처리실태
	오 수	∘ 분류하수 연결관로 누수 여부 등 연결상태 ∘ 배출펌프 및 저장탱크 이상유무
	분 뇨	∘ 처리방법 및 대행관계 ∘ 기록대장 및 관리자지정 ∘ 저장탱크 이상유무
기 타

2016.   .     .

점 검 자     직 급 :         성  명 :          (인)

점 검 자     직 급 :         성  명 :          (인)