유 량 계 현 황

(2013.01.07현재)

□ 유량감시시스템 구축 현황

용도별 종류별	합 계	취 수	송 수	구 역	중블록	가압장	배수지
합 계	416	11	17	64	111	160	53
초 음 파	377	11	17	57	107	132	53
전 자 식	12	-	-	5	3	4	-
터어빈(수도미터)	27	-	-	2	1	24	-

● 구역․중블록 유량계 현황

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
합 계	175	45	26	34	8	14	34	10	4
구 역 유 량 계 (초 음 파)	57	17	6	13	3	4	7	5	2
구 역 유 량 계 (전자식/터어빈)	7 (5/2)	5 (5/0)	1 (0/1)	1 (0/1)	-	-	-	-	-
중 블 록 유 량 계 (초 음 파)	107	21	18	20	5	10	26	5	2
중 블 록 유 량 계 (전자식/터어빈)	4 (3/1)	2 (1/1)	1 (1/0)	-	-	-	1 (1/0)	-	-

※ 강남,강동 : 한강변 시설물에 공급하는 상수도의 구역유량계(수도계량기)로

잡혀있던 19개소(강남:8,강동:11) 전부 제외함

● 가압장, 배수지 유량계 현황

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
합 계	213	43	46	17	29	19	22	30	7
가 압 장 (초 음 파)	132	33	32	8	19	15	13	7	5
가 압 장 (전자식/터어빈)	28 (4/24)	1 (1/0)	1 (1/0)	-	9 (0/9)	1 (0/1)	-	16 (2/14)	-
배 수 지 (초 음 파 )	53	9	13	9	1	3	9	7	2
배 수 지 (전자식/터어빈)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● 취․송수유량계 현황

구 분	계	암 사	광 암	강 북	구 의	뚝 도	영등포
합 계	28	7	3	6	3	4	5
취 수 장	11	3	1	3	1	2	1
송 수 장	17	4	2	3	2	2	4

● 휴대용 유량계 : 6대 (정수센터별 각 1대)