유량계 설치현황

유 량 계 명		형 식	관구경	Model	Range 범위	제작 년도	제작업체	비 고
취수유량계		초음파식	∅2600	SF-100(H2600)	60,000㎥/h	2008. 8	(주)수인텍크
CO2 가압수유량계		전자식	∅200	EH -34	340㎥/h	2007. 12	SIC (중국)
혼화유입유량계	1계열	초음파식	∅1800	SF-100(H1800)	18,000㎥/h	2008. 8	(주)수인텍크
	2계열	〃	∅1800	SF-100(H1800)	18,000㎥/h	2008. 8	(주)수인텍크
	3계열	〃	∅1800	SF-100(H1800)	18,000㎥/h	2008. 8	(주)수인텍크
	4계열	〃	∅1800	SF-100(H1800)	18,000㎥/h	2008. 8	(주)수인텍크
여과수유량계	1계열	초음파식	∅2000	SYSTEM1010N NEMA 4X	20,000㎥/h	2006. 8	JAIN TECH NOLOGY
	2계열	〃	∅2000	SYSTEM1010N NEMA 4X	20,000㎥/h	2006. 8	JAIN TECH NOLOGY
	3계열	〃	∅2000	SYSTEM1010N NEMA 4X	20,000㎥/h	2006. 8	JAIN TECH NOLOGY
	4계열	〃	∅2000	SYSTEM1010N NEMA 4X	20,000㎥/h	2006. 8	JAIN TECH NOLOGY
송수 유량계	A Line	초음파식	∅2400	SF-100(H2400)	30,000㎥/h	2008. 8	(주)수인텍크
	B Line	〃	∅2400	SF-100(H2400)	30,000㎥/h	2008. 8	(주)수인텍크
	C Line	〃	∅2400	SF-100(H2400)	30,000㎥/h	2008. 8	(주)수인텍크
구내용수 유 량 계		초음파식	∅250	UFL-10	1,000㎥/h	1997. 5	TOKIMEC(일본)
		전자식	∅250	SSM-100	500㎥/h	2009. 6	삼성계기공업
회수유량계		초음파식	∅1000	FC-2000	4,000㎥/h	2012. 8	(주)제이에스테크
방 류 수 유 량 계		웨어식	1.5ft(FAR- SHALL FLUME)	FM100U	3,220㎥/h	1997. 12	(주)정엔지니어링
전자식유량계		전자식	∅400	10DX	1000㎥/h	1997. 12	(주)삼우교역	1대
		전자식	∅100	10DX	50㎥/h	1997. 12	(주)삼우교역	6대
고 도유량계	1활성탄 유출유량계	초음파식	∅2600	VR-1000 PLUS	20,000㎥/h	2014. 12	㈜씨엠앤택
	2활성탄 유출유량계	초음파식	∅2600	VR-1000 PLUS	20,000㎥/h	2014. 12	㈜씨엠앤택
	1계열 오존접촉조 유입유량계	초음파식	∅2000	VR-1000 PLUS	20,000㎥/h	2014. 12	㈜씨엠앤택
	2계열 오존접촉조 유입유량계	초음파식	∅2000	VR-1000 PLUS	20,000㎥/h	2014. 12	㈜씨엠앤택
	3계열 오존접촉조 유입유량계	초음파식	∅2000	VR-1000 PLUS	20,000㎥/h	2014. 12	㈜씨엠앤택
	4계열 오존접촉조 유입유량계	초음파식	∅2000	VR-1000 PLUS	20,000㎥/h	2014. 12	㈜씨엠앤택
	고도 역세유량계	초음파식	∅700	VR-1000 PLUS	10,000㎥/h	2014. 12	㈜씨엠앤택
	고도 회수유량계	전자식	∅350	EF-501	3,450㎥/h	2014. 12	서용엔지니어링