작 업 지 시 서(통보)

건 명	2019년 유량계 유지보수용역 작업지시(5차)
작업대상	유량계 및 원격감시제어반 점검, 교정검사, 전송반 외함세척
작업내용	1. 유량계 점검(34개소) 2. 원격감시제어반 점검[우장산(배)-유입] 3. 교정검사 실시(13개소) 4. 전송반 외함 세척(27개소)
계 약 자	㈜에스엔엘코리아 대표 석형준
작업기간	2019. 9. 2. ~ 10. 11.까지
작업시 주의사항	- 맨홀 등 밀폐공간에서의 질식사고 예방에 대한 작업자 안전교육과 안전장비착용 철저 - 작업(점검) 후 유량계실 청소 철저 - 맨홀 작업시 유해가스 발생 및 존재 여부를 확인하고, 산소 농도를 측정하여 최소 농도가 공기 중의 18% 이상 안전이 확인될 경우에만 작업에 임하여 질식사고 예방 ※ 필요시 작업 전, 작업 중 환기휀 설치하여 가동 - 도로상(맨홀) 작업시 안전 및 교통사고 예방과 차량, 시민의 통행에 방해가 되지 않도록 조치

우리 사업소와 귀사 간에 계약체결하여 시행 중인 『2019년 유량계 유지보수 용역(연간단가)』와 관련하여 아래와 같이 작업지시하니 기한 내에 완료하고 그 결과를 사진 첨부하여 제출

하시기 바랍니다.

2019년  8월  29일

강서수도사업소