구역유량계 점검표

□ 점검대상 : 유량계[KS-8(독산), KS-9(대방4), KS-10, KS-11(목동배수지1000)]

점검내용	점검결과	조치사항	비고
외함 및 전원설비 외함보존 상태 한전인입 이상유무 UPS 정상동작 여부 배선상태	이상 없음
전송설비 동작상태 전용회선 이상유무 모뎀동작상태 각종 카드류 이상유무 변환기류 이상유무 (적산계, 분배기 등)	이상 없음
계측설비 동작상태 유량계 압력전송기 침수감지기 기타	이상 없음
유량계실 침수여부 센서탈착여부 배수펌프 동작여부 집수정 상태 누전여부 기타 맨홀상태	이상 없음
기타사항	이상 없음

2017. 8. 29. ~ 8. 30.

점검자 : 직 지방공업서기보      성명 황민욱

직 지방전기운영주사    성명 김용만

직 지방기계운영주사보  성명 박호권

중블록유량계 점검표

□ 점검대상 : 유량계[KSM-1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13]

점검내용	점검결과	조치사항	비고
외함 및 전원설비 외함보존 상태 한전인입 이상유무 UPS 정상동작 여부 배선상태	이상 없음
전송설비 동작상태 전용회선 이상유무 모뎀동작상태 각종 카드류 이상유무 변환기류 이상유무 (적산계, 분배기 등)	이상 없음
계측설비 동작상태 유량계 압력전송기 침수감지기 기타	이상 없음
유량계실 침수여부 센서탈착여부 배수펌프 동작여부 집수정 상태 누전여부 기타 맨홀상태	이상 없음
기타사항	이상 없음

2017. 8. 29. ~ 8. 31.

점검자 : 직 지방공업서기보      성명 황민욱

직 지방전기운영주사    성명 김용만

직 지방기계운영주사보  성명 박호권