배수지 유량계 점검표

□ 점검대상 : 7개소

□ 점검기간 : 2013.12.01. ～ 12.31.

점 검 항 목	유량계 명칭
	우면산배수지 유입수 (1800mm)	방배배수지 유입수 (1800mm)	반포배수지 자연수 (1800mm)	서초배수지 (1500mm)	양재배수지 (700mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양호	양호	양호	양호	양호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양호	양호	양호	양호	양호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양호	양호	양호	양호	양호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양호	양호	양호	양호	양호
점 검 일	4일,10일,30일	2일,20일	3일,16일,23일	9일,17일	13일

배수지 유량계 점검표

점 검 항 목	유량계 명칭
	청담배수지 유입수(1000mm)	청담배수지 자연수(900mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양호	양호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	삼성배수지 미운영	삼성배수지 미운영
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 침수감지기 - 기타	양호	양호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양호	양호
점 검 일	10일,18일	10일,18일

가압장 유량계 점검표

□ 점검대상 : 6개소

□ 점검일기간 : 2013.12.01. ～ 12.31.

점 검 항 목	유량계 명칭
	우면산낙성대 (1500mm)	우면산가압장 (1200mm)	일원가압장 (보충250mm)	일원가압장 (직송500mm)	반포가압장 (300mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양호	양호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양호	양호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	양호	양호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양호	양호	양 호
점 검 일	10일,30일	10일,30일	2일,6일,14일	2일,6일,14일	3일,23일

가압장 유량계 점검표

점 검 항 목	유량계 명칭
	내곡가압장 (직송400mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양호
점 검 일	2일,12일,19일

중블록 유량계 점검표

□ 점검대상 : 5개소

□ 점검기간 : 2013.12.01. ～ 12.31.

점 검 항 목	유량계 명칭
	KNM-2 [암 사] (700mm)	KNM-3 [반포유입] (1650mm)	KNM-4 [방배낙성대] (1200mm)	KNM-5 [방배가압] (1200mm)	KNM-6 [방배자연수] (900mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양호	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양호	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양호	양호	양 호	양 호	양호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양호	양 호	양 호	양 호
검 검 일	11일	16일,23일	4일,20일	4일,20일	4일,20일