배수지 유량계 점검표

□ 점검대상 : 9개소

□ 점검기간 : 2019. 6. 1. ~ 6. 30.

점 검 항 목	유량계 명칭
	낙성대배수지 (1500mm)	대방배수지 (2400mm)	상도배수지 (1200mm)	신림6 (600mm)	봉현 (500mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
점 검 일	6월 10일	6월 10일	6월 14일	6월 3일	6월 14일

배수지 유량계 점검표

점 검 항 목	유량계 명칭
	금천배수지 유출수 (1500mm)	선우배수지 유출수 (700mm)	남현배수지 유입 (400mm)	목동교(금천-신정) 유출수 (500mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	통신이상	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양 호	양 호
점 검 일	6월 21일	6월 21일	6월 3일	6월 14일

아리수올림터 유량계 점검표

□ 점검대상 : 5개소

□ 점검기간 : 2019. 6. 1. ~ 6. 30.

점 검 항 목	유량계 명칭
	상도3(가) (300mm)	신림6(배)가압 (350mm)	봉천9증 유출 (150mm)	사당3(증) 유출 (200mm)	신대방(증) 유출 (300mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
점 검 일	6월 18일	6월 24일	6월 24일	6월 3일	6월 21일

중블록 유량계 점검표

□ 점검대상 : 6개소

□ 점검기간 : 2019. 6. 1. ~ 6. 30.

점 검 항 목	유량계 명칭
	NBM-4 (500mm)	NBM-6 (400mm)	NBM-7 (600mm)	NBM-8 (600mm)	NBM-9 (1500mm)	NBM-13 (800mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	통신이상	양 호	양 호	양 호	양 호	통신이상
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
검 검 일	6월 24일	6월 18일	6월 18일	6월 24일	6월 24일	6월 10일