유량계 설치현황

(2017.01.01.현재)

□ 유량감시시스템 구축 현황

용도별 종류별	합계	취수	송수	구역	중블록	가압장	배수지
합 계	437	13	18	62	120	165	59
초 음 파	396	13	18	55	115	136	59
전 자 식	29	0	0	5	5	19	0
터어빈(수도미터)	12	0	0	2	0	10	0

● 구역․중블록 유량계 현황

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
합 계		182	40	31	37	8	15	35	11	5
구 역	계	62	19	7	15	3	4	8	5	1
	초음파	55	14	6	14	3	4	8	5	1
	전자식	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	터어빈	2	0	1	1	0	0	0	0	0
중 블 록	계	120	21	24	22	5	11	27	6	4
	초음파	115	19	23	22	5	11	25	6	4
	전자식	5	2	1	0	0	0	2	0	0
	터어빈	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 가압장, 배수지 유량계 현황

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
합 계		224	38	41	22	30	19	21	43	10
가압장	계	165	29	32	9	28	16	11	34	6
	초음파	136	28	31	9	28	15	11	8	6
	전자식	19	1	1	0	0	0	0	17	0
	터어빈	10	0	0	0	0	1	0	9	0
배수지	계	59	9	9	13	2	3	10	9	4
	초음파	59	9	9	13	2	3	10	9	4
	전자식	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	터어빈	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 취․송수유량계 현황

구 분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
합 계	31	3	6	4	5	7	6
취 수 장	13	1	3	2	1	3	3
송 수 장	18	2	3	2	4	4	3

● 휴대용 유량계 : 14대 [사업소별(8개소) 각 1대, 정수센터별(6개소) 각 1대]