유리창 썬팅면적 산출조서

구분	면적 산출근거			썬팅조건	비고
	가로*세로*창수 (m*m*개)	면적(㎡)	합계(㎡)
박물관 본관	2.5*0.9*13	29.25	29	외부면 시공, 불투명(시트시공)
전시관 후면	2.3*0.8*32 2.3*2/3*0.8*16(상부)	58.88 19.62	79	외부면 시공, 불투명(시트시공)
홍보관(지층)	2.3*0.9*8 1.9*0.9*4 1.9*0.5*1 2.8*0.9*18(측면)	16.56 6.84 0.95 45.36	70	외부면 시공, 반투명(쏠라시공)
수리사무실	0.8*1.8*2 0.8*1.0*2 1.1*1.0*2 0.5*1,0*4 0.4*0.8*2*12	2.88 1.6 2.2 2.0 7.68	16	내부면 시공, 반투명(쏠라시공)	2중창 (외창시공)