문서번호	시설관리과-28265
결재일자	2014.10.23.
공개여부	비공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	중부수도사업소장
협 조
	기전팀장
	주무관
	주무관
	주무관

『2014년 북악3중블록』

유수율 증대 특화사업 추진 계획보고

(삼선1증압장 폐쇄 및 철거)

2014. 10.

중부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

『삼선1증압장 폐쇄 및 철거』

유수율 증대 특화사업 추진계획 보고

2014년 유수율 향상 특화사업과 관련하여 공사추진중인 『성북2가압장~한성대입구역간외 1개소 송배수관 정비공사』에 대한 감독업무 수행중 다음과 같은 사항이 있어 보고후 조치코자 합니다

관련 근거

- 공사추진보고(시설관리과-14.10.13)

- 2014년 유수율 증대 특화사업 추진계획 보고(시설관리과-3839. ‘14.2.12)

삼선1증압장 급수공급 현황

- 관할지역 : 성북구 삼선동1가11번지,216번지일대

- 수 전 수 : 400수전(약1,000세대)

- 현재 공급량 : 19,415㎥(2014년 9월 현재 월평균 공급량)

- 급수공급수계 : 북악터널배수지수계(북악3중블록,D=800mm수계)

급수공급 체계(강북아리수정수센터 수계)

북악3중블록

보고내용

1. 2014년 유수율 증대 특화사업 추진계획에 따라 『성북2가압장~한성대입구역간외 1개소 송배수관 정비공사』에 포함 수계전환을 위한 공사추진중, 삼선증압장 급수체계 개선을 위해 필요한 개운산수계(D=600)에서 분기된 상수도관 D=300mm 부설 및 연결(개운산배수자수계인 한성대역사거리에서 D=600x300mm)공사가 완료된 상태임.

2.  급수체계개선후의 삼선1증압지역 수압현황.

연번	위 치	현재수압(㎏/㎠)	표고(m)	비 고
1	*********	7.0	39.6
2	*********	7.0	49.6
3	********	7.0	52.0
4	**********	5.5	72.36
5	******	7.7	34.1
6	*******	6.5	37.3
7	*******	6.4	40.7
8	*********	7.5	37.1

보고자 조치의견

2014년 유수율 증대 특화사업 추진계획에 따라 개운산배수지 직접급수구역의 확대 및 감압변 설치를 통한 급수구역내 과수압을 해소하고, 개운산배수지 수계로 전환되어 증압이 불필요한 지역의 증압장(삼선1증압)은 폐쇄 및 철거조치코자 하며 작업은 지역단가계약업체로 하여금 선시공후 정산처리코자 합니다.

기대효과

◆ 개운산배수지 직접급수구역의 확대 및 감압변설치로 과수압현상을 해소하여 급수구역내 공급량 감소를 통한 유수율 증대효과가 기대됨.

◆ 2차배수지 급수구역의 축소 및 삼선1증압장 급수공급체계의 개선을 통한 기존 가압설비 운영의 최소화를 통한 예산절감 효과가 기대됨.

첨 부 : 1. 관련문서 각 1부.

2. 삼선1증압구역 급수구역도 1부.

3. 급수체계개선후의 수압현황 1부.끝.