동부수도사업소

□ 유수율 현황 및 분석

○ 유수율 현황

(단위 : 천㎥, %)

구 분	목 표	누 계(2014. 1월~6월)			당 월(2014. 6월)
		공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
2014년	96.80	85,242	84,258	98.85	15,093	15,681	103.89
2013년	95.70	86,755	84,047	96.88	15,194	15,339	100.95
증·감	1.1	-1,513	211	-	-101	342	-
증감율	1.1	-1.74	0.25	211	-0.66	2.23	2.94

○ 2014. 6월 공급량은 전년 동기대비 0.66%감소하고, 조정량은 2.23% 증가하여 유수율이2.94% 증가하였음.

○ 최근 3년간 유수율 현황

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	누 계(1~6월)	6월
2014년	85,242	15,093
2013년	86,755	15,194
증 감 량	-1,513	-101
증감율(%)	-1.74	-0.66

- 공급량은 전년 동기대비 6월엔 101천㎥ 감소(0.66%)하였고,

‘14년 누계(1~6월)도 1,513천㎥감소(1.74%)함.

- 사업소의 급수인구는 ‘14. 7월말 기준 1,445,967명으로 전년 동기 급수인구인 1,454,609명 대비 8,642명의 인구가 감소되었으며,

이는 재개발·재건축 시행에 따른 지속적인 인구 감소 추세로 판단됨.

- 수전수는 ‘13년 7월 258,674에서 ’14년 7월 264,000수전으로 5,326전 증가하였으며, 이는 기존 주택을 도시형생활주택이나 다세대 등으로 신축함에 따른 것으로 판단됨.

□ 추진실적

○ 단위사업 추진실적(07월말기준)

단위사업	누수탐지(건)	기 존 관 철거(m)	불용관 정비(건)	조례단속 (㎥)
	다점형
목 표	360	4,900	830
실 적	159	5,023	675
달성도(%)	44.1	100.5	81.3

○ 송배수관 정비사업 추진(07월말기준)

- 세척갱생관 정비(4건) ▷ 목표 : 4.9㎞

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	사업 기간	추진실적 (m)	진도(%)
		구경(㎜)	연장(m)
계		80~300	4,995	3,749	‘14.03~06	4,995	100
1	자양동625번지외6개소 세척갱생관정비공사	80~300	1,230	937	‘14.03~06	1,230	100
2	성수1가동488번지외2 개소세척갱생관정비공사	80~300	1,263	940	‘14.03~06	1,263	100
3	답십리초교주변외1개소세척갱생관정비공사	80~300	1,162	937	‘14.03~06	1,162	100
4	제기동1157번지외3개소세척갱생관정비공사	80~300	1,340	935	‘14.03~06	1,340	100

○ 중블록구축 기준에 적합하게 소규모 중블록 통합운영 계획

- 용마6,7중블록 통합추진 계획수립(14.04.29)

- 용마3중블록 통합승인 ⇒ 본부배수과-4024호(14.6.20)

○ 중블록 유수율 관리 : 중블록 수전 일치화로 중블록간 유수율편차 해소

- 대현산 11중블록(2,673수전) → 대현산 17중블록(14.01.27)

- 아차산 2중블록(2,735수전)  →  아차산3중블록(14.02.14)

○ 재개발·재건축 현장점검

- 점검사항

․  사업현장내 누수발생, 무단이설, 봉인탈락, 계량기 손망실 여부

․  수도계량기 철거 및 플러그 설치 여부 등

옥수13구역	하왕1-5구역

□ 유수율 목표 달성대책

○ 유수율 90%미만인 중블록 및 가압급수구역 등 취약지역 집중관리

- 중블록명 : 아차산2중블록, 용마1,5,6,7중블록, 월곡1중블록

- 가압급수구역 : 응봉가압구역,이문가압구역

․ 응봉가압급수구역 집중탐지 계획 수립 및 시행 (‘14.5.23~5.26)

○ 취약지역 집중관리 세부추진계획

- 소블록도면 활용하여 경계블록 수전 대조 작업후 수정조치

- 퇴수밸브 및 블록경계 제수밸브 개·폐 점검

- 경계지역 이중매설관로 등을 횡단굴착 확인후 정비

○ 취약지역 누수탐지 및 순찰 점검

- 단일 배관․수계전환 불가지역 등 : 13개 지역, 9,305m(100～1,650㎜)

- 송수관로의 곡관부 : 25개소

- 면목역 등 지하철역 주변 부식 취약관 : 3개소 3,870m

- 3회이상 누수다발관 탐지 : 27개소(80～2,400㎜)

○ 취약블록 및 가압급수구역 하수박스에 대한 전반적인 누수탐사 시행

- 추진기간 : 2014. 4월 ~ 6월

- 추진인력 : 일반직 직원 및 기간제 근로자를 활용

- 추진사항 : 맨홀 뚜껑을 열고 하수도내 육안으로 확인하여 조사하고,

필요시 내부 확인 및 정밀누수탐지 실시

○ 배급수관정비 공사시 발견된 불용관 및 기존관 정비 철저

○ 사업소, 유량감시시스템을 통한 공급량 실시간 분석․조치

- 자체 일일결산 실시하여 이상 징후 파악 유수율 향상 실적관리

○ 정확한 조정량 관리

- 검침 및 심사 철저

･ 검침일 준수 및 격증 ․ 격감수전은 철저히 원인규명

･ 요금심사 적기 확행, 계량기 역설치 방지 등

- 조례위반 단속활동 강화

･ 재개발 ․ 재건축현장 및 신개축공사장 등 점검실시

･ 소화전 등 옥외급수전 지속 점검 실시

□ 금년도 유수율 전망

○ ‘14.6월까지의 유수율은 98.85%로 전년 동기대비 1.97% 증가하였으며,

‘14년 누계 공급량(1~6월)는 1,513천㎥감소(1.74%)하여 안정적인 추세로

금년 목표 96.80%는 무난히 달성할 수 있을 것으로 전망되며, 지속적인      유수율 관리로 유수율 목표 초과 달성에 총력을 다하고자 함.