이설 불가 사유

가. 유수장애 상수도관 하수박스 하월 가능 여부

- 기존 상수도관 하월을 위해서는 도로경계선과 하수박스 측면간 3m 의 작업공간이 필요하나 현장조사 결과 도로경계선과 하수박스 측면간 공간협소(0.4m)로 유수장애 상수도관 이설이 불가함.

나. 유수장애 상수도관 하수박스 상월 가능 여부

- 기존 상수도관 상월을 위한 동결심도 1.1m 이상 확보되어야 하나 현장조사 결과 토피고 0.4m로 유수장애 상수도관 이설이 불가함.

다. 신규 관로 부설 가능여부

- 현장조사 결과 도로경계선 건물과 하수박스 측면간 사이가 0.4m로 조사되어 신규관로 종방향 매설 공간이 협소하고 또한, 동 공간에는 각종 지장물(가스, 전주, 빗물받이) 지장으로 인해 신규 관로 부설 역시 불가함.

라. 관련사진

토피고 : 0.4m

도로폭 : 5.5m

공사폭 : 0.4m

가스관

공사폭 : 0.4m