유압구조장비 사고의 사례분석

□ 사고사례분석
○ 일자 및 장소
- 2002년 1월 27일, 독일 Aberdeen 지역 소방훈련센터

○ 사고개요
- 지역 소방훈련센터에서 승용차를 대상으로 유압장비 사용훈련을 실시하던 중 유압호스 파열에 의해 분출된 고압의 유압유가 소방대원의 방화장갑을 뚫고 손등과 손바닥에 깊은 열상을 입힘(아래사진 참조)

○ 원인분석
- 당일 훈련시 유압절단기의 호스를 작업대원의 어깨를 넘어 차량으로 향하도록 하여 호스가 심하게 꺾이는 상태에서 유압절단기 조작을 실시하자 유압펌프로부터 고압의 유압유가 발생하면서 꺾여있던 유압호스와 절단기를 연결하는 금속부위에서 호스가 파열되며 유압유가 분출함.

○ 사고의 위험성
- 해당 유압장비는 작동시 유압호스내의 유압유의 압력이 630Bar(일상적인 대기압인 1Bar의 630배의 고압)로서 호스파열 등의 원인으로 유압유가 분출할 경우 작업자나 주변사람에게 심각한 신체손상을 발생시킬 수 있음.
소방대원의 보호복장을 완벽하게 착용하였어도 유압유 분출지점과의 거리와 각도 등에 따라 손이나 안면부에 신체손상을 발생할 가능성이 있음.