Topic : ☑ 대기환경 ☐ 수질환경 ☐ 실내환경 ☐ 산업보건 ☐ 환경독성 ☐ 환경위생 ☐ 건강영향 ☐ 노출 및 위해도평가

유용미생물(EM)에 의한 악취저감 효과

The Malodor Removal Effect of Effective Microorganisms

김영두, 김은숙, 이호찬, 문병진, 성시홍, 김영일, 김상수, 전병모, 윤중섭, 어수미, 신용승

서울시보건환경연구원 생활환경연구부 산업환경팀

(발표자 : kydoo2@seoul.go.kr)

[서론] 대도시에서의 음식물쓰레기시설은 처리장소의 부족 및 악취 민원으로 음식물쓰레기 처리문제가 날로 심각해지고 있다. 가정에서도 여름철 음식물쓰레기 보관 시에 발생하는 악취 때문에 어려움을 겪고 있는 실정이다. 일반적인 악취물질 제거방법의 하나인 유용 미생물(EM)을 이용한 활용 범위가 확대되고 있으나 이에 대한 유용미생물의 효과에 대한 연구 결과는 부족한 상황이다.

[연구방법] 음식물쓰레기를 대상으로 온도 영향 및 EM 활성액 주입에 따른 악취저감 효과를 평가하였다. 실험장치는 4.8 L 가정용 음식물쓰레기 수거통에 동일한 양의 음식물쓰레기를 넣고 실험군의 EM 활성액과 대조군의 증류수 주입에 따른 악취발생 특성을 비교하였다.

[연구결과 및 고찰] 실험실 온도 조건에 따른 악취물질을 포집한 후 가스검지관을 이용하여 측정한 결과를 표 1에 나타내었다. 실험실 온도 19∼24℃의 환경조건에서는 아세트알데하이드를 제외하고는 황화합물에서 실험군이 대조군과 비교하여 악취저감 효과가 매우 뛰어난 것으로 나타났다. 반면, 아세트알데하이드의 경우에는 대조군과 실험군에서 시간이 경과됨에 따라 증가하였으며, 실험군에서 오히려 더 높은 농도를 나타내었다.

Table 1. Concentration change of odorous substances released during the decomposition of             food wastes                                                     (unit : ppm)

Temp. ℃	Elapsed day	H2S		CH3SH		DMSc)		CH3CHOd)
		Controla)	Exp.b)	Control	Exp.	Control	Exp.	Control	Exp.
19∼24	0	3.0	1.4	3.5	1.2	0	0	0	0
	4	7.6	1.9	8.1	2.7	2.4	1.8	2.0	3.4
	9	6.5	0.9	6.8	1.4	0.5	0.5	2.6	3.1
26∼32	0	1.2	3.2	2.5	6.6	1.8	1.1	0	0
	4	3.2	4.0	6.2	8.0	2.3	2.3	4.3	10.1
	9	3.6	4.0	6.4	6.4	0.9	0.9	8.3	12.3

a)Control group, b)Experimental group, c)Dimethylsulfide, d)Acetaldehyde

[결론] 유용미생물(EM) 활성액을 이용하여 온도변화에 따른 음식물쓰레기의 악취저감 효과 및 미생물 개체수와의 상관성을 조사한 결과, 기온이 높은 환경조건(26∼32℃)에서는 EM 활성액에 의한 악취저감 효과는 매우 낮은 것으로 나타났으며, 낮은 온도조건(19∼24℃)에서는 높은 악취저감 효과를 보였다.

[참고문헌]

Kim HS, Park SJ, Jheong WH, SS, Lee SS. The study on the effect of efficient microorganism for early stabilization of the burial sites. Korean Journal of Microbiology. 2013;49(4) 343-352.