문서번호	물재생과-6212
결재일자	2014.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
협 조
	주무관

제2,3,4처리장

유입수문 콘크리트구조물 보수보강계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

중랑물재생센터

【물재생과】

제2,3,4처리장 유입수문 구조물 보수·보강 계획

센터내의 #2,3,4처리장 유입수문 내부 콘크리트가 노후, 열화되어 보수가 시급한 상태이나, 유지보수비가 없는 실정으로 2014년 공통분야 유지보수 예산인 『중랑천 용수공급시설 경사판 침전조 청소』사업 미집행 절감예산(1억원)을 활용하여 유입수문 보수·보강공사를 긴급히 시행코자 함

Ⅰ		예산현황

2014년 공통분야유지보수예산(시설비)                 (단위:백만원)

구 분	총예산액	중랑천 용수공급시설 경사판 침전조 청소	토목시설물 유지관리	건축시설물 유지관리 등 기타 시설물
공통분야유지보수(시설비)	3,770	100	200	3,470

Ⅱ		추진현황 및 문제점

제2,3,4처리장 유입수문 내부 콘크리트 구조물이 하수가스 영향 등으로 콘크리트가 노후되어 표면이 박락되고 열화가 심하여 보수가 시급한 실정임

중랑천수계 유지용수공급시설 경사판 청소 2014년 예산(100백만원) 활용

- 평상시 유지용수공급시설 지내 경사판 철저한 환경관리로 청소가

불필요하여 미집행 절감예산 활용

토목시설물 유지관리 ‘14년 예산이 200백만원으로 토목구조물 보수 등  유지보수비가 부족한 실정임

유입수문 규격현황

구 분	#2처리장	#3처리장	#4처리장
유입수문 규 격	B=3.4m, L=2.0m H=8.0m	B=2.5m, L=10.2m, H=8.0m	B=2.7m, L=4.0, H=8.0m, 2개소

Ⅲ		예산활용방안

공통분야 유지보수공사 시설비인 “중랑천 수계 유지용수공급시설 경사판 침전조 청소” 사업의 절감된 예산 100백만원을 활용하여 콘크리트 구조물의 노후, 열화가 심한 #2,3,4처리장 유입수문 내부 콘크리트 구조물의 보수공사를 시행하여 안전관리에 철저를 기하고자 함

향후계획

○ 2014.11 : 공사발주 및 계약

○ 2014.12 : 공사완료

첨부  : 1. 유입수문 현황사진 1부.

2. 유입수문 위치도 1부.  끝.