문서번호	보수과-658
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		보수과장	구의아리수정수센터소장
협조
	주무관

크레인, 압력용기

자체 안전점검 결과 보고

2014. 3.

구의아리수정수센터

(보수과)

크레인, 압력용기

자체 안전점검 결과 보고

우리정수센터에서 관리하고 있는 크레인, 압력용기에 대하여 자체 안전점검을 실시하고 결과를 보고드림.

1		설비현황

: 3종 26대

총대수	크레인	호이스트	압력용기	비고
26	6	13	7

※ 세부사항 붙임 참조

2		점검개요

□ 점검구분 : 정기점검(2014년 상반기)

□ 점검기간 : 2014. 2. 24 ∼ 3. 5(8일)

□ 점 검 자 : 3명(공업7급 강석윤, 기계운영주사 이규영, 기계운영주사보 김덕현)

□ 점검내용 : 붙임 점검표 참조

❍ 크레인, 호이스트 : 주행레일 등 6개 항목

❍ 압력용기 : 외관상태 등 3개 항목

□ 점검결과

❍ 크레인, 호이스트

- 각종 부품의 기능과 주행시험 및 두께 측정결과,

- 레일부착, 주행상태, 와이어로프 상태는 전반적으로 양호하였으나,

- 제1정수장 약품저장실에 설치된 호이스트의 와이어로프 감김상태 불량 등 총 14건을 적출함.

❍ 압력용기

- 외관상태와 두께 측정결과,

- 용접 이음부 상태와 몸체의 두께 등 상태가 양호함.

❍ 세부 적출사항 : 14건

설비명	설치위치	적출사항	비고
호이스트	신설 자재창고	스토퍼 미부착, 리미트 및 정지바 미부착
호이스트	#1 약품저장실	안전랫치 변형, 와이어로프 감김상태 불량	와이어로프 현장조치
크 레 인	송수펌프실 (기자재 반입·반출용)	리미트 정지바 미부착 안전랫치 변형
호이스트	배출수처리장	전원공급 레일탈락
호이스트	취수장 염소실	스토퍼 미부착, 리미트 고장

3		조치내용(의견)

□ 조치내용

❍ 적출된 14건 중 와이어로프 감김상태가 불량한 호이스트는 자체인력으로 현장에서 즉시 조치 완료하였으며,

❍ 13건은 호이스트 전문업체(평선호이스트) 기술자와 현장 조사하여 적출사항을 확인하였음.

□ 향후 조치(의견)

❍ 신설 송수펌프실 크레인(기자재용) 적출사항인 안전랫치변형 등 2건은 재건설 공사중인 대우에 조치 요청하고,

❍ 스토퍼 미부착 등 12건에 대해서는 전문업체에 보수요청하고자 합니다.

- 소요예산 : 금715,000원(부가세포함)

→신용카드 결제(지방자치단체 세출예산 집행기준)

- 수리업체 : 평선호이스트   대표 정용대

경기도 수원시 팔탄면 율암리 580-3

붙임 : 1. 유해·위험기계 설비현황 1부

2. 유해·위험기계 점검결과표 1부

3. 사진첩 1부.   끝.