장 비 이 력 카 드
관리번호	S-0017	장비명			국 문	고압멸균기
관리부서	물순환연구과
					영 문	Auto clave
구입일자	2008-08-28	구 입 처(TEL)				나노텍: 02-2217-4007
모델명/ 규격	SX-700	제 조 사(국)				TOMY(일본)
제 원 (주요부품)	W 470 × D 630 × H 1000mm 69 Liter, 2000W, 105℃ ~ 135℃, 0.25MPa
보조기기	없음
분야/용도	멸균
매 뉴 얼				소프트웨어			없음
교정주기
전 원	220V
설치일자	2008-08-28
설치장소	물순환연구실험실
구입가격	6380000
특기사항

(앞쪽)

연구-TP-5051-01(00)

관리기간	직명	서명
~	물순환연구과	장신요

일자	고장사유	수리내역	수리처	확인

일자	교정결과	교정실시기관	차기 교정일

(뒤쪽)

관리자 변동사항

고장 및 수리사항

연구-TP-5051-01(00)

교 정 이 력

장 비 사 용 일지 [고압멸균기(S-0017)]
			기술책임자
분 석 일 자	분 석 자	분 석 항 목(분석시료수)	비 고
2016. 1. 20.	장신요	초자류 세척 및 멸균
2016. 2. 23.	장신요	초자류 세척 및 멸균
2016. 3. 16.	장신요	초자류 세척 및 멸균
2016. 4. 12.	장신요	초자류 세척 및 멸균
2016. 5. 24.	장신요	초자류 세척 및 멸균
2016. 6. 8.	장신요	초자류 세척 및 멸균

연구-TP-5051-03(01)

장비 및 초자류 점검 기준표 2016년						작성자	기술책임자
						장신요
						/	/
장비 관리번호		S-0017	장 비 명		고압멸균기
번호	점검부위 및 항목		점검 주기	점 검 방 법		판단기준	비 고
1	가동여부 확인		월	전원공급시 시스템 가동여부		작동여부
특 징 :
연구-TP-5061-04(01)

장비 및 초자류 점검 기록표 (2016년)
관리번호		S-0017		점 검 결 과 범례(○ : 정상, △ : 수리요함, ∨ : 조정후 사용, Ｘ : 수리완료)
장 비 명		고압멸균기
관리담당자		장신요		일 자
No	점검방법		주기	1/20	2/23	3/16	4/12	5/24	6/8	/	/	/	/
1	전원공급시 시스템 가동여부		월	○	○	○	○	○	○
2
3
4
5
6
7
8
9
기술책임자 확인
주의사항 : 이상이 발견되면 즉시 보고/조치 고장내용, 조치 및 의견은 비고란에 기재 정량적인 측정값을 기입할 것				비고 :
연구-TP-5061-05(01)