설계심의 결과

○ 심의요구기관 : 은평구

○ 사 업 명 : 2016년 가로수 생육환경 개선사업

○ 대 상 지 : 연서로

○ 사 업 비 : 금380백만원

○ 사업주관부서 : 조경과

○ 심의일자 : 2016.4.12.(화)

○ 심의결과 : 조건부

심  의 결  과

◦ 띠녹지는 30㎝ 이상을 환토하고 빗물유입이 가능하게 경계턱을 낮추고 식재 토층을 5~10㎝ 낮은 오목형으로 조성바랍니다.(도면에 띠녹지 단면도 반영 필요)

◦ 띠녹지보호판은 빗물이 유입되는 화단을 조성함으로 제외하고 띠녹지내 가로수와 가로수 메워심기의 경우 가로수 주변에 통기 및 급수시설를 설치바랍니다.

◦ 띠녹지와 띠녹지 사이에 있는 가로수의 보호덮개 빈 공간에 지피류(애기맥문동 등)을 식재하여 경관을 향상을 도모바랍니다.

◦ 사철나무는 은테사철나무, 금태사철나무 등 여러 종류를 바꿔가며 식재도 고려바랍니다.

◦ 띠녹지 한 구간 구간의 연장이 짧으므로 버스정류장, 택시 승강장 주변, 건물 차량 출입로 등을 제외한 곳에 연속되게 설치하는 것을 검토바랍니다.(제외지역은 추진요령 참조)

◦ 제설제 피해를 방지하기 위해 차도측에 일정폭으로 초화류(맥문동, 구절초, 수호초, 옥잠화 등) 식재가 고려바랍니다.

◦ 동해, 염화칼슘 피해 등의 방지를 위해 속성재배목(속성재배 수형 숙지)과 남부지방에서 재배된 수목이 사용되지 않도록 수목에 대한 생산 현장검수 철저히 바랍니다.

◦ 보도블록 절단은 석재용 동력절단기를 사용하여 끝마무리를 하고, 공사시방서에 보도 재포장에 따른 다짐, 이음눈, 모래 크기 등 상세 기재하여 시공하기 바랍니다.

· ‘똑똑한 보도공사 길라잡이 설계시공 매뉴얼’ 참조{(서울시 홈페이지 ⇒ 분야별 정보 ⇒ 안전 ⇒ 도시안전 ⇒ 도시안전자료실 ⇒ 보도블럭자료실 ⇒ 53번 보도공사 설계, 시공매뉴얼(Ver 1.0)

· 보도블록 자료실(http://safe.seoul.go.kr/specifications)