은평병원 에너지절약 및 온실가스 감축 계획

기후 위기를 맞아 병원 운영에 알맞은 에너지절감과 온실가스 감축 계획을 수립 및 추진하여, 온실가스 배출량 할당제에 대응하고자 함

□ 추진근거

○ 에너지이용 합리화법 제8조(국가․지방자치단체 등의 에너지이용 효율화조치 등)

○ 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제12조(배출권의 할당)

□ 현   황

○ 대  상(병원 시설 및 인력)

위 치	은평구 백련산로 90	대지면적	10,905㎡
용 도	종합의료시설	건 물	3개동 18,406.28 ㎡ - 본관동 : 16,929.74(㎡) - 어린이발달센터 : 1,386.13(㎡) - 경비동 : 90.41(㎡)
근무인원	320명/월	이용환자 (연간)	2019년 : 128,410명 2020년 : 104,679명 2021년 : 95,572명

○ 에너지 사용원(源) 및 용도

구 분	에너지원	단위	용도
병원	전력	㎾h	냉난방, 각종 펌프(냉난방, 급수 등), 공조, 의료장비(진단검사, 영상의학), 소방 등
	도시가스(LNG)	㎥	냉난방(보일러, 냉온수기), 급수
승용차	휘발유	ℓ	업무용
	전력	㎾h
승합차	경유	ℓ

□ 에너지사용량(온실가스 배출량)

○ 에너지사용량(연도별)

구 분	전력(kWh)	도시가스(㎥)	경유(ℓ)	휘발유(ℓ)
2019년	2,055,690	346,847	1,396	876
2020년	2,036,268	284,943	1,186	193
2021년	2,081,615	287,424	1,157	120

○ 온실가스 배출량 및 할당량(허용기준)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022 ~ 2025년까지
배출량(tCO2)	1,718.92	1,572.80	1,581.18
할당량(tCO2)	-	-	-	1,811.18

- 온실가스 배출량 : 전력 60%, 도시가스 40%

- 온실가스 할당량(2025년까지) 대비 약 10% 여유

- 2020~2021년 배출량 감소 : 코로나로 인한 환자 감소가 원인(추정)

□ 에너지절약 추진계획

□ 시  설(2022 ~ 2025)

○ 신재생에너지 발전 도입을 통한 에너지자립도 제고(提高)

- 태양광·지열·연료전지 등 발전설비 도입 검토 및 설치

○ 건물에너지관리시스템 도입

○ 고효율 에너지기자재 및 냉난방 시스템으로 교체

- 각종 펌프, 공조, 냉난방 등 노후시설 교체 시 에너지효율 최우선 감안

○ 현대화 사업 추진 시 설계 및 공사에 에너지 절감 방안 반영

□ 수요관리(연중)

○ 에너지절약을 위한 교육 및 홍보

- 적정 실내온도 준수(여름철 28℃ 이상, 겨울철 18℃ 이하. 단, 의료시설 제외)

- 조명기기의 효율적 이용(사무공간이 아닌 곳은 낮시간 동안 부분 소등)

- 엘리베이터 합리적 운행

- 여름철 시원차림 복장 착용 및 하계휴가 사용 독려 등

□ 행정사항

○ 에너지절약 및 온실가스 감축계획 : 병원 전(全) 직원 공유

○ 에너지절약을 위한 교육 및 홍보 실시