지하철역 음수대 관리 매뉴얼

2012. 6

서울메트로(ooo역) 등 표기

지하철역 음수대 관리 매뉴얼

1. 음수대 관리

□ 음수대 관리 책임

○ 음수대 관리는 서울메트로에서 관리

○ 관할 수도사업소는 정기적인 수질검사 및 관리실태 점검 후 청결상태          불량 및 음수대 고장 등 지적사항이 있을 때 즉시 보완․조치토록 관리

기관에 통보

□ 음수대 관리자 지정 및 관리(서울메트로)

○ 음수대 자체 관리 계획을 수립하여 관리

○ 음수대 관리자를 지정(연락처 포함)하고 음수대 관리 안내판을 부착하여          시민이 음수대 이용 시 불편 사항을 바로 문의 할 수 있도록 안내

○ 수시로 순찰․확인하여 음수대 및 주변 환경이 청결 할 수 있도록 관심을

가지고 관리

※ 음수대별 전담관리인 지정 부착 예시 (양식규격 : 가로(15㎝)×세로(10cm))

(주) 희망서울 등 로고 표시는 관리기관에 맞게 작성

◎ 신고접수 등에 따른 현장확인시 시민안내시스템 마련

○ 시민신고 시설물의 처리상황에 대한 안내문 게시

- 표지판, 입간판, 안내문(스티커), 노면 페인트 등으로 따로 표시하고 안내

※ 안내문구 예시 : 음수대의 고장난 수도꼭지 등은 00월 00일까지 정상

복구하겠습니다. 시민 여러분께 불편을 드려 죄송합니다.

□ 음수대 관리점검 시행

○ 점검주기 : 일상점검, 정기점검

- 일상점검 : 매일 출수상태, 청결상태 등을 육안으로 점검

- 정기점검 : 매월 자체 점검 양식에 의해 점검

※별첨 1. 음수대 자체 관리 세부 점검표 양식 참조

○ 정기점검(매월)은 음수대 자체 관리 세부 점검표를 참조･작성하여 관리

2. 음수대 수질 관리

□ 아리수 음수대 수질 관리

○ 음수대에 자동배출수 타이머를 설치하여 아침, 저녁 장시간 동안 음수대를          사용하지 않는 시간대에는 내부 배관의 정체수가 자동으로 퇴수 되여

깨끗한 아리수를 음용할 수 있도록 수질 관리

○ 관할 사업소 수질팀에서는 수질검사(매 월)를 5개 항목(탁도, 잔류염소,           pH, 철, 구리)에 대해 측정하여 시민들이 안심하고 깨끗한 아리수를 음용할

수 있도록 수질 관리

⇒

(기존 표준 도안)                            (변경 표준 도안)

<별첨 1> 음수대 자체관리 세부 점검표 양식

음수대 자체관리 세부 점검표

⃞ 설치장소 :

⃞ 점검직원 : 소속      직급       성명             (서명)

⃞ 점검결과

점 검 착 안 사 항	점 검 결 과
○ 음수대 시설
가. 음수대 시설 상태
- 청결 상태(주변 환경 포함) ※ 불결시 내용을 구체적으로 기재	(청결, 불결)
- 시설물 파손 여부 ※ 불량시 구체적으로 기재(파손부위 등)	(상태 양호, 불량)
- 출수 상태 확인 ※ 불량시 구체적으로 기재	(출수 양호, 불량)
○ 음수대 관리 현황
가. 음수대 관리 상태
- 실명제(전담관리인) 표지판 설치 여부	(설치, 미설치)
- 음수대 부착 점검표 설치 여부	(설치, 미설치)
- 수질검사 여부(분기 1회 점검) ※ 미검사시 수도사업소로 연락	(검사-적합․부적합, 미점검)
○ 기타사항(주변 환경여건 및 이용자 실태 등)