시각장애인용 음향신호기 설치 및 업무처리 지침

제정기관명 : 서울특별시 도시교통본부

제정년월일 : 2010. 4. 5

개정년월일 : 2014. 3. 4(일부개정)

1. 목적

시각장애인용 음향신호기는 보행자 신호기 부가장치로서, 리모콘과 수동식 버튼으로 조작되며, 위치 안내 음향으로 신호등의 위치파악과 신호 안내 음향으로 현재 신호등의 상태 및 건너는 방향에 대한 정보를 음성 또는 음향으로 제공하여 시각 장애인의 이동권 보장과 횡단보도를 안전하게 이용할 수 있도록 하는데 있다.

2. 용어해설

1) 송신기(리모콘)

시각장애인이 휴대하여 원하는 기능의 신호를 수신기로 전송하는 장치

2) 수신기

송신기(리모콘) 또는 신호기 버튼의 신호를 수신하여 위치 및 신호 안내음향을 발생시키는

부분으로 교통 신호등용 지주에 부착된 고정장치

3) 신호기 버튼

수신기와 케이블로 연결된 유선 원격 신호안내 음향 송출 스위치

4) 보행자 작동신호기

심야 점멸운영 장소에 보행인의 안전확보를 위하여 평상시 차량신호등으로 운영되고 보행자 작동신호기 동작시 보행자 신호등이 작동되어 보행자가 안전하게 횡단할 수 있도록 하는 장치

5) 신호 안내음향

현재의 보행신호상황을 알리는 음향

6) 위치 안내음향

신호기 및 횡단보도 위치를 알려주는 음향

3. 음향신호기의 구성

시각장애인용 음향신호기는 송신기, 수신기, 신호기 버튼 등으로 구성된다.

4. 설치위치

시각장애인용 음향신호기는 『교통약자의 이동편의 증진법』, 경찰청 『시각장애인용 음향신호기 규격서』, 『서울특별시 교통시설 설치 및 관리 매뉴얼』 등 관련 규정에 따라 설치하여야 하며, 우선적으로 설치가 필요한 장소는 다음과 같다.

1) 시각장애인 밀집거주지역, 시각장애인 영구 임대주택 지역 등

2) 시각장애인 이용시설 주변(사회복지관, 수용시설, 기타 사회복지시설 등)

3) 시각장애인 교육기관 및 학원 주변

4) 시각장애인 직장 밀집지역(관광호텔, 안마시술소 등)

5) 전철․철도역․여객터미널 주변 등

6) 국가․지방자치단체 청사 등 공공건물 주변

7) 기타 시각장애인 단체 또는 시각장애인이 요청하는 장소

5. 설치기준 및 방법

1) 수신기

(1) 수신기는 신호등 지주 상단에 고정 설치하여야 한다.

(2) 수신기의 함체는 각 지주마다 동일한 형태로 설치하되, 설치위치는 지상으로부터 2.5m 높이로 한다.

(3) 수신기 정면은 횡단보도 방향으로 향하고, 보도의 연석과 평행하도록 설치 한다.

(4) 수신기 신설, 교체, 이설 등 변경사항이 발생될 경우 수신기 고유번호를 반드시 부착하여 시설물 관리에 철저를 기할수 있도록 하여야 한다.(붙임 #1 참조)

2) 신호기 버튼

(1) 신호기 버튼은 횡단보도로부터 1m 이내의 지점에 설치한다.

(2) 신호기 버튼 설치높이는 바닥면으로부터 1.2m 지점에 설치하고, 색상은 황색이어야 한다.

(3) 신호기 버튼 상단 중앙에 흑색으로 “시각장애인용 음향신호기” 인쇄, 하단 중앙에

“신호기 버튼”이라는 점자를 양각하여야 한다.

(4) 신호기 버튼은 보행신호등주에 설치하고, 유도블록 끝단 30cm 이내에 설치하여야 한다.

(5) 신호기 버튼 반경 30cm 이내에는 화단, 노상 적치물 등 보행 장애시설이 없도록 하여야 한다.

3) 설치시 주의사항

(1) 교차로의 형태나 보행신호등 설치 지주의 위치 등이 부적절하여, 시각장애인의 안전한 횡단에 영향을 줄 수 있다고 판단되는 지점에 음향신호기를 설치하여야 할 경우에는 부적절 사항을 보완 후 설치하여야 한다.

(2) 신호기 버튼 반경 30cm 이내에는 화단, 노상 적치물 등 보행 장애시설이 있을 경우 해당시설 관리관청에 불편요소의 이전, 제거를 요청하여 이용에 불편이 없도록 하여야 한다.

(3) 기존 신호등주 철거, 이설, 교체가 이루어질 경우 해당 지주에 부착된 시각장애인용 음향신호기도 철거, 이설하여, 신호등주 위치 변경으로 인한 시각장애인 음향신호기가 손․망실이 되지 않도록 관리에 철저를 기하여 한다.

(4) 시각장애인용 음향신호기가 신설․정비․철거 등으로 변경사항이 발생할 경우 해당 사항 조치후 반드시 T-GIS 관리대장에 변경사항 자료를 입력하여야 한다.

4) 시각장애인용 음향신호기 설치방법

(1) 음향신호기는 1개 횡단보도에 2대가 한 조가 되도록 설치하여야 한다.

	※ 안내음향 : G장조 미뉴엣 단일로 : 여성음성 교차로 : 좌측 남성, 우측 여성 목소리 1개 횡단보도는 남녀가 한 조임.

(2) 음향신호기와 보행자 신호등간 전원선 접속방법은 다음과 같다

① 흑색 : 보행자 신호등 공통 케이블에 연결

② 백색 : 보행자 신호등 적색등 케이블과 연결

③ 녹색 : 보행자 신호등 녹색등 케이블과 연결

여기서 3색 케이블은 신호등내부 단자대, 2색 케이블은 신호기 버튼에 연결한다.

5) 송신기(리모콘) 사용방법 및 보행자 작동신호기 회로구성

(1) 송신기(리모콘) 버튼의 기능은 다음과 같다.

○ 리모콘 상단 원형버튼 : 위치안내 음향

- 횡단보도 위치를 알려주는 버튼

작동거리는 횡단보도폭의 2배

○ 리모콘 하단 타원형버튼 : 신호안내 음향

- 보행자 신호등 현시상태를 알려주는 버튼

작동거리 : 횡단보도 폭의 1배

(2) 보행자 작동신호기와 음향신호기가 동시 설치된 곳은 상호 연동되어 리모콘 하단 타원형 버튼 작동시에도 보행신호등 전환과 음성안내 가능하여야 한다.

(3) 보행자 작동신호기의 회로구성은 붙임 #2와 같다.

6. 음향신호기의 기능

녹색신호로 바뀔 때 음성에 의한 안내를 하여야 하며, 녹색신호가 켜져 있는 동안에는 계속 균일한 신호음을 내어야 한다.

1) 위치 안내음향

(1) 위치 안내음향을 발생하여 시각장애인이 횡단보도까지 쉽게 찾아가도록 해야한다.

(2) 위치 안내음향은 아래와 같이 구성한다. 이때 교차로의 경우 왼쪽이 오른쪽보다

1초 ～ 2초 늦게 시작하도록 하며, 동일지주에서는 멜로디가 오른쪽 신호등에서만

작동하도록 한다.

위치 안내음향의 구성

구분	교차로 / 단일로	단일로
멜로디	“G장조의 미뉴엣 (J. S. Bach)” (피아노음) : 약 5초간 발생
음성전달 (메시지 내용)	"○○교차로 ○○방향 횡단보도 입니다. 횡단대기선으로 이동하여 신호버튼을 눌러주십시오” (왼쪽 : 남성, 오른쪽 : 여성)	"○○방향 횡단보도입니다. 횡단대기선으로 이동하여 신호버튼을 눌러주십시오” (여성)

2) 신호 안내음향

(1) 리모콘 또는 버튼을 작동하면 보행신호체계에 따라 신호 안내음향이 발생해야 한다.

(2) 리모콘 또는 버튼을 작동시켜 한 수신기에서 신호안내음향이 발생되면 한 조를 이루는 맞은편 신호기에서는 보행 시간(보행녹색 및 점멸) 중에 바탕음이 발생하여 시각장애인이 맞은편으로 쉽게 횡단할 수 있도록 해야 한다. 또한, 횡단하고자 하는 양쪽 수신기의 바탕음은 양쪽에서 교대로 이어서 울려야 한다.

(3) 신호 안내음향의 발사는 보행자 녹색신호의 시점에 개시하고, 시각장애인의 보행속도(0.9 m/s)를 고려해야 한다.

(4) 왕복 4차로이하 도로는 보행신호 시간이 짧으므로 음향이 원활하게 전달되도록 음성전달(메시지) 내용을 생략할 수 있어야 한다.

(5) 전원은 예고음 전달 및 전기적 충격을 줄이기 위해 적색신호 및 녹색 신호시에도 항상 공급되어야 하며, 신호안내음향의 오작동을 없애기 위해 두 신호에 따라 구분된 전원을 사용하여야 한다.

(6) 신호 안내음향 내용

① 보행 적색 시에 신호 안내음향 버튼을 누르면 아래의 음향내용이 신호상태에          따라 자동적으로 안내되어야 한다.

신호 안내음향의 구성

신호상태	적색	녹색(Walk)	녹색점멸 (Ped. Clear)
음향내용	예고음	시작음	점멸음	끝 음
멜로디	없 음	딩동댕	없 음	없 음
음성전달 (메시지) 내용	잠시만 기다려 주십시오 ○○교차로 ○○방향 횡단보도입니다.	○○방향 횡단 보도에 녹색불이 켜졌습니다. 건너가도 좋습니다. (멜로디 종료직후)	점멸신호로 바뀌었습니다.	없 음
바탕음	없 음	◦녹색 및 녹색점멸 신호시간 동안 바탕음 계속 (단, 메시지 방송시간 동안 바탕음 정지) ◦바탕음 발생시간 : 총 주기 2초, 발생시간 0.7초 ◦바탕음 구분 : 귀뚜라미(동서방향 가로) 새소리(Chirp-Chirp, 남북방향 가로)

※ 음성전달은 좌측은 남성, 우측 및 단일로는 여성 목소리로 한다.

※ 바탕음은 경찰청 또는 도로교통공단 홈페이지에서 공개한 음원을 사용한다.

② 보행 녹색 또는 녹색 점멸 시에 신호 안내음향 버튼을 누르면 “시간이 부족하오니

다음 신호를 기다려 주십시오”라는 음성전달 메시지가 나온 후에 ①의 음향 내용이

신호상태에 따라 자동적으로 안내되어야 한다.

3) 위치․신호 안내음향 공통사항

(1) 위치 및 신호 안내음향을 발생시키는 송신전파 수신거리는 도로폭 등 주변상황에 따라 다르게 설정할 수 있도록 각각 조절이 가능해야 한다.

(2) 수신거리

① 위치안내음향 : 횡단보도폭의 2배 또는 최대 약 15m 로 한다.

② 신호안내음향 : 횡단보도 폭 또는 최대 약 10m 로 한다.

※ 전파의 특성, 교차로 기하구조, 지주의 설치위치, 시각장애인의 리모콘 작동위치

등에 의하여 음향신호기가 동시에 작동될 수 있으므로, 가급적 음향신호기가

동시에 작동되는 경우가 최소화되도록 적절히 수신거리를 조정해야 한다.

(3) 작동 우선순위

① 선 사용자 우선

위치 또는 신호 안내버튼이 작동되어 음향을 안내하는 중에 동일한 종류의 안내버튼이 다시 작동되는 경우 전달되던 음향은 계속 안내되어야 한다. 또한 이때의 정보가 수신기에 기억되어 진행되던 음향의 종료 후에 자동적으로 음향이 전달되는 일이 없어야 한다.

② 신호 안내음향 우선

위치 안내음향의 전달 중에 신호 안내버튼이 작동되면, 위치 안내음향이 중단되고 신호안내 음향이 전달된다.

③ 횡단개시 안내 우선

- 적색 신호 메시지를 안내하는 중에 녹색으로 신호가 변경되면 이를 중단하고    횡단개시 메시지를 안내한다.

- 신호안내 버튼이 작동되어 대기중인 상태에서 다른 버튼의 작동으로 위치 또는 신호 안내 음향이 전달되는 중에 녹색으로 신호가 변경되면 해당 안내 음향을 중단하고 횡단개시 메시지를 안내한다.

7. 음향신호기의 명판 및 안내표지

1) 수신기 명판

수신기의 외부에는 발주처, 제품명, 제조자명, 제작번호, 제작년월일을 명시한

명판을 부착하여야 하며, 명판의 규격 및 내용은 다음과 같다.

					140㎜			주) 1. 은색 바탕에 문자는 흑색 2. 알마이트 사진 소부법으로 제작 3. 표준 서울서체 사용 4. 서울특별시 로고
35㎜					시각장애인용 음향신호기 물품관리번호: 제조년월: 제조자: 제조번호: ( TEL ) 서울시 로고 서울특별시	→ → → → →	22포인트 11포인트 11포인트 11포인트 14포인트

2) 수신기 전면표기 및 로고, 경고문 색인

수신기의 외부에는 명칭, 발주처의 로고, 경고문을 표기하여야 하며, 모양과 크기는 제시된 규격을 참고하되 외함의 크기에 알맞게 조정하여 표기할 수 있으며 내용은 다음과 같다.

(1) 수신기 전면 표기방법

시각장애인용음향신호기 수신기 명칭표기 서울시 로고 명판	주) 1. 전면 상단에 수신부 명칭을 표기하되 문자는 흑색 2. 서울시 로고 표기(칼라, 흑백 혼용) 3. 표준 서울서체 사용 4. 수신부에 알맞게 문자나 로고 크기를 조정하여 실크인쇄로 처리

(2) 수신기 측면 경고문 표기방법

					50㎜			주) 1. 전면 좌측에 경고문을 흑색 문자와 테두리도 표기하여 실크인쇄 2. 발주처명은 서울남산체 EB, 경고문은 서울남산체 B 3. 측면에 알맞게 문자 크기를 조정 하여 실크인쇄
150㎜					본 기기는 교통관리용 장비임으로 관계자 이외의 자가 문을 열거나 기기를 훼손할 경우 관련 법규에 따라 처벌 받게 됩니다. 서울특별시	→ →	20포인트 활자 24포인트 활자

(3) PCB 기판 내 표기방법

					85㎜			주) 1. PCB전면 하단 우측 기판에 각인 2. S/No는 연월일 일련번호를 표기 3. PCB 크기에 알맞도록 글자크기를 조정
20㎜					S/No:서울00-0000

3) 안내표지

수신부 하단에 보행인이 잘 보이도록 견고하게 설치하여야 하며 규격 및 내용은 다음과 같다.

					160㎜			주) 1. 재질은 스테인레스(27종) 두께는 0.5t 및 스티커 혼용 가능 2. 2개의 밴드로 고정할 수 있도록 제작 3. 표지판 테두리는 안전사고가 발생하지 않도록 제작 4. 문자는 서울남산체 EB, B M, 흑색, 줄간격 180% ※ “☎ 120번”은 25포인트.
100㎜					음향신호기는 시각장애인을 비롯한 시민이 함께 사용하는 시설물입니다. 고장신고 연락처 : ☎ 120번(서울시 다산콜센터)	→ →	30포인트 20포인트

8. 검사

1) 검사방법

(1) 검사는 시각장애인용 음향신호기 규격서에서 정하고 있는 내용과 제품의 성능이

일치하는가를 확인하는 것으로, 외관검사, 기능검사, 특성검사로 구분한다.

(2) 외관검사는 물품검수관이, 기능검사 및 수신기간 호환성 검사는 도로교통공단

(교통과학연구원)에서, 특성검사는 국제공인시험기관에서 실시한다.

(3) 외관검사, 기능검사는 전수검사이며, 수신기간 호환성 검사 및 특성검사의 검사량과

합격기준은 다음과 같다.

총수량	검사량 (조)	합격기준
100 이하	1	전수합격
101 ~ 300	2
301 ~ 600	3
601 ~ 1,000	5
1,001 이상	8

단, 10조 이하인 경우에는 최근 1년 이내의 시험성적서 제출로 샘플링 시험을 대체할 수 있다.

(4) 계약상대자는 물품검수관에게 기능검사, 수신기간 호환성 검사 및 특성검사 결과를

반드시 제출해야 한다.

2) 검사의 종류

(1) 외관검사

육안, 촉수를 통하여 각 외함 및 각 부속품의 연결, 구조, 규격, 부착상태를 확인하는

검사를 말한다.

(2) 기능검사

유효 송수신거리, 오작동, 음성 내용 및 크기, 음질, 리모콘 작동시 음향 신호기

상호간 호환성 유무에 대한 검사를 말한다.

(3) 호환성검사

시험하고자 하는 음향신호기의 ID를 표준음향신호기 중의 1대와 동일하게 설정

하여 서로 다른 ID를 갖는 수신기간에는 동작하지 않고, 동일한 ID로 설정된 수신기와

동작하는 가를 검사하는 것으로 제조업체가 다른 수신기간에도 송수신이 가능한지

여부를 확인하는 검사를 말한다.(표준화된 통신프로토콜 적용여부 검사)

(4) 특성검사

환경시험, 내수성시험, 내진성시험, 전기시험, 버튼 내구성시험 등으로 이루어

진다. 특성검사는 2대를 1조로 하되, 1대는 모든 시험을 실시하며, 나머지 1대는

2대를 1조로 구성하여 환경시험을 수행하고 이상 유무를 확인한다.

9. 유지관리

1) 보수관리

(1) 음향신호기 고장발견시 현장 보수를 원칙으로 하며, 부득이 교체가 필요할 경우

예비자재로 대체(수리를 사유로 철거후 방치하는 사례가 없도록 관리철저)하는 등

적극적 보수대책 수립으로 음향신호기 미설치 상태 또는 방치 상태가 장기화되는

일이 발생되지 않도록 하여야 한다.

(2) 기존제품 불량, 기능상실 등으로 보수․교체가 필요 할 경우 2009.6월 개정 규격서의

기능을 갖춘 제품으로 보수․교체를 하여야 한다.

(3) 대체품 사용시 2009.6월 규격 개정이전 제품은 제작업체가 다를 경우 수신기간

통신이 되지 않을 수 있는 바, 기능상태를 철저히 확인 후 교체하여야 한다.

(4) 음향신호기 설치시 오배선으로 인하여 제어기까지 장애발생이 파급되는 등 기본적인

사항 미확인으로 인한 고장이 없도록 배선, 연결에 주의하여 시공하여야 한다.

(5) 음향신호기 신설, 철거, 교체, 보수 등으로 제품 이력이 변경될 경우 반드시 T-GIS에

변경사항(제작일, 설치일, 변경내용, 제작업체 등)을 입력하여야 한다.

2) 신규 개정제품 설치시 유의사항

(1) 2009.6월 개정 규격서는 교차로에서의 교차로명과 방향 등을 음성메세지로 표출

되도록 되어 있는 바, 설치시 본 사항에 대한 입력여부 확인을 철저히 하여야 한다.

(2) 신규 제품 검수시 납품자로부터 기능검사, 수신기간 호환성 검사 및 특성검사

결과를 반드시 제출받아 이를 확인하여 하여야 한다.

3) 유지관리 및 점검계획 수립

매년 1월말까지 아래 사항이 포함된 시각장애인용 음향신호기에 대한 유지관리,

점검, 보수계획을 수립하여야 한다.

(1) 일상점검

자체 점검조 또는 경정비 용역 등을 활용하여 일일 시설물 순찰시 음향신호기에

대한 설치상태, 동작상태, 기능검사 등을 확인 점검한다.

(2) 정기점검

년 2회(반기별 1회) 전수조사를 실시하고, 손․망실여부, 설치상태, 동작상태 등을

점검하고 점검결과 보수 및 개선이 필요한 설비에 대한 조치계획을 수립후 빠른

시일내 조치를 이행하여야 한다.(점검표는 붙임 #3 참조.)

(3) 특별점검

매년 장애인의 날에 대비 매년 3월까지 전수조사 및 보수를 완료하고, 기타 언론

매체 보도 등 필요시 특별점검을 실시하여야 하며, 특별점검과 정기점검이 중복될

경우 특별점검을 정기점검으로 갈음하되, 타기관(시청 등)에서의 점검 및 점검결과

지적사항에 대한 보수 등은 예외로 한다.(점검표는 붙임 #3 참조.)

4) 통계관리

각종 점검에 따른 점검내역, 보수내역에 대한 고장부위별, 원인별 통계자료를 관리하고

향후 동일 장소, 동일 설비의 고장건에 대한 보완․개선 대책을 마련할 수 있도록 고장통계

관리에 철저를 기하여야 한다.

본 지침은 2010. 4. 5일부터 시각장애인용 음향신호기 설치 및 관리에 적용한다.

붙임 1. 장애인용 음향신호기 명판 규격 1부.

2. 보행자 작동신호기와 음향신호기간 회로구성 1부.

3. 시각장애인용 음향신호기 점검표 1부. 끝.

[ 붙임 #1]

장애인용 음향신호기 명판 규격

		← 55mm →			← 85 mm →				↓
↓
10		관리번호			시각장애인용 음향신호기 물품관리번호 : 제조년월 : 제조자 : 제조번호 : (TEL ) 서 울 특 별 시				350 mm
↑ 25 mm ↓		1-0801-0001-1
									↑
		← 140 mm →

주)  1. 수리품의 경우 관리번호만 별도로 스티커로 제작하여 부착하되 글자체와 크기는

신품과 동일함

2. 은색바탕에 문자는 검정색

3. 글자체는 서울남산체 사용

5. 글자크기

가. 관리번호(1-0801-0001-1) : 20포인트 활자

나. 시각장애인용 음향신호기 : 15포인트 활자

다. 물품관리번호～전화번호 : 11포인트 활자

라. 서울특별시 : 13포인트 활자

[관리번호 부여방법]    예시 :     1     -   0801    -  0001   -   1

사업소코드 - 설치년/월  - 일련번호 - 상태코드

➡ 사업소 식별코드 : 동부(1), 서부(2), 남부(3), 북부(4), 성동(5), 강서(6)

➡ 상태 식별코드 : 신설품(1), 수리품(2)

[ 붙임 #2]

#2-1. 작동 버튼과 제어기간 배선도(보행자 작동신호기 단독형)

#2-2. 작동 버튼과 제어기간 배선도(음향신호기 겸용)

#2-3. 음향신호기 내부와 작동 버튼간 배선도

[ 붙임 #3]

시각장애인용 음향신호기 점검표

관할사업소			교차로번호					교차로명
모 델 명			설치연월					점 검 일
제조업체			설치업체					점 검 자				□
점 검 결 과
번호	점 검 항 목			기 준 값	점검상태(양호 √, 불량 ×, 교정△)
					①북서	②북동	③동북		④동남	⑤남동	⑥남서		⑦서남	⑧서북
1	위치안내음향 동작상태			횡단보도 폭 2배
2	신호안내음향 동작상태			횡단보도 폭
3	버튼 동작․부착상태			신호안내음향 방송 밴드마감 처리
4	바탕음 동작상태			교대로 이어서 울림
5	작동 표시장치(LED) 동작상태			전원램프 동작램프
6	음향신호 크기			70㏈±5㏈
7	신호안내음향 음성전달			좌측 : 남성, 우측․단일로 : 여성
8	수신기 지주 부착상태			밴드마감 처리
9	버튼․안내표지 부착상태			버튼 1m이내 표지상단30㎝이내
위 치 도					점검세부내용
					(예)북서, 4번 개별동작은 됨(제조사 다름)