응봉교 하부 가로등 설치 검토 결과

○ 공 사 명 : 응봉교 확장 및 성능개선 전기공사

○ 검토사항

응봉교 확장 및 성능개선공사 시공중 성동구청으로부터 확장공사중인 응봉교 시점부 하부 도로의 도로조명 불균형으로 인한 도로이용자의 민원 발생우려 및 도시 미관 저해등의 사유로 가로등 정비요청 사항으로 쾌적한 도로 여건을 조성하고자 응봉교 하부도로의 가로등 설비를 정비하고자함.

○ 검토결과

1. 교량하부 가로등 정비 현황

위 치	설 비 명	기 존	변 경	비 고
응 봉 교 하부도로	가로등주	-가로등 (CDM 250W) ▪2등용 가로등 2본 ▪1등용 가로등 16본	-가로등 (LED 100W) ▪가로등주 28본 신설 (보행등 LED 50W 13개소 포함) ▪가로등주 6본 재사용 ▪가로등주 12본 철거
	가로등제어반	-분전반 (SUS 자립형) ▪분전반 3면	-분전반 (자립형) ▪분전반 2면 신설 ▪분전반 3면 철거

2. 교량하부 가로등 평면도