■ 응봉유수지 소규모 지하안전영향평가 영향거리

1. 지하안전영향평가상 저류조 구조물에 의한 굴착영향범위는 최대굴착심도(17m)의 2배인 2H를 적용함.

- 굴착영향범위 : 2H

∴ 2H = 최대굴착심도(17m) × 2 = 34m

2. 굴착영향범위를 고려한 수치해석모델링 영역은 3H를 적용함.

- 수치해석 모델링상 범위 : 3H

∴ 3H = 최대굴착심도(17m) × 3 = 51m

<그림 1> 응봉유수지 저류조 소규모 지하안전영향평가 영향범위