의 견 서

▣ 건  명 : 의견서 제시(월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역)

▣ 의견서

항   목

의  견  서

비 고

유지관리 점검관련

○ 설계 및 유지관리 측면에서 BIM 반영 요망

(BIM : LOD 300 이상)

○ 점검 및 진단 자동화 System 검토 후 필요시 반영 조치

(예) 박스 내·외부 바닥판 교각 Rail Cam, Wire Cam 등

전구간

교량 받침부 고무 덮개판

설치 반영

○ 신설 강박스 구간 외측 받침부 빗물(우수) 접촉으로 인한 받침 강재(볼트 등) 부식 방지를 위해 고무 덮개판

시공을 설계에 반영 바람 (내측은 필요 없음)

(교량 받침부 고무 덮개판 시공사진)

전구간

강박스 종점부 우수유입

방지 위한 콘크리트 벽 설치 반영

○ 시설물 안전점검시 강박스 종점부가 외부로 노출된 경우

우수(빗물) 접촉 및 강박스 내부로의 우수유입이 발생되어 부식 발생 등으로 유지관리에 어려움이 있으므로 설계시 강박스 앞측(외부)에 콘크리트 벽을 설치하여 우수 접촉을 아예 차단토록 설계에 반영 바람

(예시 : 양화교 P3 강박스 종점부)

(강박스 종점부 외부 노출 사례)	(강박스 종점부 콘크리트 벽 시공 사례)

전구간