터널, 지하차도 구간의 교통통제 및 운영방법

【북부도로사업소 시설보수과】

□ 현 황

○ 터널 : 삼청터널 등 8개 터널(2종)

○ 지하차도 : 녹천지하차도 등 8개 지하차도(2종 3개소, 법정외 5개소)

□ 문제점

○ 터널 내 보수작업 시 곡선구간 및 차선폭 협소, 어두운 조명으로  인해 운전자의 시야가 확보되지 않아 작업자 안전사고 위험 상존

○ 대부분의 지하차도는 언더패스 구조로 되어 있어 운전자가 근접해야만 작업 사항을 볼 수 있어 안전사고 위험 상존

□ 개선방안 및(운영방법 등)

○ 터널 내 보수작업 시 작업안전차(보호차량)를 배치하고 작업구간은 시야 확보를 위해 눈에 잘띄는 LED 라바콘 배치

○ 지하차도 보수 작업시 안전을 위하여 지하차도 진입 전부터 작업안전차(보호차량) 배치 및 작업차로 전면 통제 후 작업

□ 예시 사진

일반 라바콘과 LED 라바콘 비교사진

※ 개선방안에 대한 의견과 보완사항 : TF팀에서 논의된 사항외 특이사항 없음.