터널.지하차도 구간의 교통통제 및 운영방법

【성동도로사업소 시설보수과】

□ 현 황

○ 터널 3개소(2종)

- 금호터널 : 폭 22.0m, 연장 320m

- 옥수터널 : 폭 22.0m, 연장 165m

- 무지개터널 : 폭 16.95m, 연장 255m

○ 지하차도 12개소(2종 5, 법정외 7)

- 폭 6.5~24.6m, 연장 46~490m(옹벽 포함)

□ 문제점

○ 곡선구간 보수공사시 시야가 확보되지 않아 안전사고 위험 상존

○ 시야 확보가 가능한 긴 직선구간의 단순 보수작업에 1개 차로 전체를 통제할 경우 안전장비 및 인원 부족, 안전장비 설치 및 철거에 따른 시간 소요

- 사업소 내 공무직 1개반(3~4명)이 시행하는 작업은 포트홀 보수 등 소규모 작업으로 실 작업시간 1시간 이내에 대부분 완료되는 실정임

□ 개선방안 및(운영방법 등)

○ 시야 확보되지 않는 곡선구간 : 시설물 초입부터 1개 차로 전면통제

○ 시야 확보가 가능한 직선구간 : 안전거리(주의구간+작업구간+명순응거리=150~200m) 구간만 차량을 통제하는 개선책 필요

- 시설물 연장이 200m 이내는 가급적 전면 통제

※ 개선방안에 대한 의견과 보완사항 : 별도 없음