가설 건설기준 (KDS/KCS 21 00 00) 개정(안) 관계기관 및 관련단체 검토의견

2018.03.22.

KDS 41 90 05 소규모건축 구조기준 일반			검토기관(검토자) :
항목	제정(안) / 개정(안)	검토의견			근거 / 사유
(공통 서식) 휴먼명조 11pt, 줄간격 130%, 개정사항 밑줄 굵게
(작성방법) 해당 항목 번호 기재	(작성방법) 해당 코드 신구조문대비표에 제․개정(안)의 해당 내용 복사	제․개정(안)에 대한 수정(안) 또는 개정 방향 등 검토의견 제시			검토의견에 대한 근거 및 사유 제시
1.2.5.3	1.2.5.3 목구조 (1) 건축물의 내력벽은 평면상 양방향으로 균등하게 배치하여야 한다. (2) 건물 높이 10 m 이하, 처마 높이 7.2m 이하, 처마에서 지붕 높이 4.5m 이하, 한개 층의 층고는 3.6 m 이하이어야 한다. (3) 수직하중지지구조 (기둥, 보, 내력벽 등) 사이의 거리는 6m 이하이어야 하며, 수평하중지지구조(내력벽, 전단벽 등) 사이의 거리는 12m 이하이어야 한다. (4) 주요구조부에 사용되는 구조용 목재는 국립산림과학원 고시 제 2017-9호(목재제품의 규격 및 품질기준)의 부속서 1 또는 KS F 3020의 규격구조재(1종구조재), 보구조재(2종구조재) 및 기둥구조재(3종구조재)로서 2등급 이상이거나 국립산림과학원 고시 제 2017-9호의 부속서 5 또는 KS F 3021의 구조용 집성재로서 각 등급에 적합한 것 또는 이와 동등 이상이어야 한다. (5) 1층 바닥은 콘크리트 슬라브가 되어야 하며 그 설계는 KDS 41 90 30과 KDS 41 90 20에 따른다.	1.2.5.3 목구조 (1) 삭제 요망 (2)(3) 건물의 횡력 부담에 대한 기본적인 사항으로 전체 기준의 규정에 대한 구조 안전성 검토 내용 필요 (5) 1층 바닥은 지반지지 콘크리트 슬래브로 하여야 하며 KDS 41 90 30과 KDS 41 90 20에 따른다.			(1) 내력벽의 배치에서 규정 (2)(3) 검토 내용 제시 요망 (5) 규정의 내용을 따르도록 변경 필요

교량 건설기준 (KDS/KCS 24 00 00) 제정(안) 관계기관 및 관련단체 검토의견

2018.03.22.

2018.03.22.

KDS 41 90 05 소규모건축 구조기준 일반			검토기관(검토자) :
항목	제정(안) / 개정(안)	검토의견			근거 / 사유
(공통 서식) 휴먼명조 11pt, 줄간격 130%, 개정사항 밑줄 굵게
(작성방법) 해당 항목 번호 기재	(작성방법) 해당 코드 신구조문대비표에 제․개정(안)의 해당 내용 복사	제․개정(안)에 대한 수정(안) 또는 개정 방향 등 검토의견 제시			검토의견에 대한 근거 및 사유 제시
1.2.5.3	1.2.5.3 목구조 (1) 건축물의 내력벽은 평면상 양방향으로 균등하게 배치하여야 한다. (2) 건물 높이 10 m 이하, 처마 높이 7.2m 이하, 처마에서 지붕 높이 4.5m 이하, 한개 층의 층고는 3.6 m 이하이어야 한다. (3) 수직하중지지구조 (기둥, 보, 내력벽 등) 사이의 거리는 6m 이하이어야 하며, 수평하중지지구조(내력벽, 전단벽 등) 사이의 거리는 12m 이하이어야 한다. (4) 주요구조부에 사용되는 구조용 목재는 국립산림과학원 고시 제 2017-9호(목재제품의 규격 및 품질기준)의 부속서 1 또는 KS F 3020의 규격구조재(1종구조재), 보구조재(2종구조재) 및 기둥구조재(3종구조재)로서 2등급 이상이거나 국립산림과학원 고시 제 2017-9호의 부속서 5 또는 KS F 3021의 구조용 집성재로서 각 등급에 적합한 것 또는 이와 동등 이상이어야 한다. (5) 1층 바닥은 콘크리트 슬라브가 되어야 하며 그 설계는 KDS 41 90 30과 KDS 41 90 20에 따른다.	1.2.5.3 목구조 (1) 삭제 요망 (2)(3) 건물의 횡력 부담에 대한 기본적인 사항으로 전체 기준의 규정에 대한 구조 안전성 검토 내용 필요 (5) 1층 바닥은 지반지지 콘크리트 슬래브로 하여야 하며 KDS 41 90 30과 KDS 41 90 20에 따른다.			(1) 내력벽의 배치에서 규정 (2)(3) 검토 내용 제시 요망 (5) 규정의 내용을 따르도록 변경 필요

전기설비 건설기준(KDS/KCS 31 00 00) 개정(안) 관계기관 및 관련단체 검토의견

2018.03.22.

KDS 41 90 05 소규모건축 구조기준 일반			검토기관(검토자) :
항목	제정(안) / 개정(안)	검토의견			근거 / 사유
(공통 서식) 휴먼명조 11pt, 줄간격 130%, 개정사항 밑줄 굵게
(작성방법) 해당 항목 번호 기재	(작성방법) 해당 코드 신구조문대비표에 제․개정(안)의 해당 내용 복사	제․개정(안)에 대한 수정(안) 또는 개정 방향 등 검토의견 제시			검토의견에 대한 근거 및 사유 제시
1.2.5.3	1.2.5.3 목구조 (1) 건축물의 내력벽은 평면상 양방향으로 균등하게 배치하여야 한다. (2) 건물 높이 10 m 이하, 처마 높이 7.2m 이하, 처마에서 지붕 높이 4.5m 이하, 한개 층의 층고는 3.6 m 이하이어야 한다. (3) 수직하중지지구조 (기둥, 보, 내력벽 등) 사이의 거리는 6m 이하이어야 하며, 수평하중지지구조(내력벽, 전단벽 등) 사이의 거리는 12m 이하이어야 한다. (4) 주요구조부에 사용되는 구조용 목재는 국립산림과학원 고시 제 2017-9호(목재제품의 규격 및 품질기준)의 부속서 1 또는 KS F 3020의 규격구조재(1종구조재), 보구조재(2종구조재) 및 기둥구조재(3종구조재)로서 2등급 이상이거나 국립산림과학원 고시 제 2017-9호의 부속서 5 또는 KS F 3021의 구조용 집성재로서 각 등급에 적합한 것 또는 이와 동등 이상이어야 한다. (5) 1층 바닥은 콘크리트 슬라브가 되어야 하며 그 설계는 KDS 41 90 30과 KDS 41 90 20에 따른다.	1.2.5.3 목구조 (1) 삭제 요망 (2)(3) 건물의 횡력 부담에 대한 기본적인 사항으로 전체 기준의 규정에 대한 구조 안전성 검토 내용 필요 (5) 1층 바닥은 지반지지 콘크리트 슬래브로 하여야 하며 KDS 41 90 30과 KDS 41 90 20에 따른다.			(1) 내력벽의 배치에서 규정 (2)(3) 검토 내용 제시 요망 (5) 규정의 내용을 따르도록 변경 필요