본관 외래 의료기기 안전점검 결과

○ 점검일시 : 2017년 10월 11일(수) / 점검자 천지현

○ 점검내용

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	조치사항 및 비고
고위험의료기기	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	0	전원작동 및 충전상태	해당 없음
			주입속도 및 용량점검	해당 없음
			이상 소견 시 알람작동 점검	해당 없음
	AED (Defibrillator)	1	전원작동 및 충전상태	양호☑ 불량
			조작 판넬 기능, 설정 에너지 점검	양호☑ 불량
			패들정리 확인	양호☑ 불량
				해당 없음
	CO2 레이저	1	전원작동
				해당 없음
			냉각수 부족 및 소음
				해당 없음
			핸드피스 및 공기호스 연결상태
일반의료기기	환자감시장치 (EKG Monitor)	2	전원작동 및 충전상태	양호☑ 불량
			Spo2 기능, 용지출력 기능 상태	양호☑ 불량
			혈압, 맥박, 호흡기능표시(WAVE)	양호☑ 불량
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호☑ 불량
	Gomco suction	0	전원작동	해당 없음
			압력 유지 및 작동	해당 없음
	산소포화도 측정기	2	전원작동 및 충전상태	양호☑ 불량
			Spo2 기능상태	양호☑ 불량
	자동전자 혈압계	5	전원작동 및 충전상태	양호☑ 불량
			모니터링 값 점검	양호☑ 불량
	의료용 분무기 (Nebulizer)	2	전원작동 및 충전상태	양호☑ 불량
			분무상태, 이상소음 등 점검	양호☑ 불량
	전동식 흡인기 (suction unit)	1	파손 여부	양호☑ 불량
			압력 유지 및 작동	양호☑ 불량
	산소공급기	3	파손 여부	양호☑ 불량
			작동 상태	양호☑ 불량
	휠체어	5	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호☑ 불량
			발판 유지상태	양호☑ 불량
	환자운반기 (이동용 침대)	1	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호☑ 불량
			운반차 난간	양호☑ 불량

※ 기존 스트레처카는 (고정용) 바퀴 교체 불가능, 본관 2층(중환자실) 보관.