□ 이동식부탄연소기 안전사용요령

첫째, 삼발이보다 넓은 불판 사용금지 - 호일을 감은 석쇠나 큰 냄비 등        지나치게 큰 조리 기구를 올려놓고 사용할 경우 부탄캔 폭발의 원인       이 됨

둘째, 화기주위에 연소기 및 부탄캔 보관 금지 - 사용중인 가스렌지등 주변화기의 복사열로 인해 폭발사고가 발생할 수 있음

셋째, 사용후 부탄캔을 분리하여 화기가 없는 안전한 장소에 보관 - 부탄캔이 장착된 상태로 가스가 누출되어 사고가 발생할 수 있음

넷째, 다 쓴 부탄캔은 환기가 양호한 장소에서 구멍을 내서 폐기 - 부탄            캔 내부의 잔가스에 의해 사고가 발생할 수 있음

다섯, 잔가스 사용을 위한 부탄캔 직접 가열 금지 - 직접 가열시 수분              내에 부탄캔 상부온도가 상승하여 변형, 파열이 됨

여섯, 조리중 자리이석 금지 - 음식물 조리중 자리를 이석하게 되면 연            소기 과열로 인한 폭발사고가 발생할 수 있음

일곱, 차내, 텐트내등 좁은 장소에서 사용 금지 - 좁은 공간에서 사용시      CO중독 사망사고나, 산소결핍에 의한 질식 사고 또는 화재 우려가 있음

□ 레저용 LPG 용기 안전사용요령

첫째, 차내, 텐트내등 좁은 장소에서 사용 금지 - 좁은 공간에서 사용시      CO 중독 사망사고나, 산소결핍에 의한 질식사고 또는 화재 발생

둘째, 사용전 연소기 연결부위 가스누출 확인 - 공기보다 무거운 가스가 연결된 상태에서 누출되어 화재 및 폭발사고 발생

셋째, 사용후 용기밸브를 잠금고 가스누출 확인 - 사용후 가스밸브를 잠그지 않아 누출된 가스로 사고발생 사례 다수 있음

넷째, 레저용 LPG 용기에서 부탄캔 및 캠핑용 용기로 재충전 금지 – LPG용기(프로판)에서 부탄캔 용기나 캠핑용 일회용 가스용기로 재충전하면서 누출된 가스로 화재 및 폭발사고 발생할 수 있음

다섯, 2014.4.1.부터 수요자 원할 경우 용기는 액화석유가스를 공급한 가스공급자(충전소)가 보관해 드립니다.

보관근거 : 액화석유가스안전관리기준통합고시. 2014.1.24.

※ 레저용 LPG 용기 : 6kg 이하 용기, 15ℓ 이하