이동식 부탄연소기 안전사용 요령

LPG용기 취급 안전사용 요령

1. LPG용기 설치

□ 용기가 넘어지지 않도록 체인 등으로 고정할 것

◦ 용기를 고정할 수 있는 체인을 설치하기가 곤란한 경우, 용기가 넘어지지 않도록 바닥을 평탄하게 보도 블럭 등으로 받침대 설치

□ 포장마차(노점) 내부에 용기를 보관하여 사용하지 말 것

◦ 가스누출시 체류, 담뱃불 등 화기에 의해 폭발우려

2. 용기교체

□ 용기교체는 공급자를 통해 교체하여야 함. 다만, 부득이하게 교체하는 경우 다음과 같이 한다.

가. 조정기 분리방법

① 용기밸브를 시계방향으로 돌려 잠근다.

z

※LPG용기충전구와 압력조정기 핸들 체결구조는 왼나사

② 조정기 핸들을 시계방향으로 돌려 분리한다.

☞ 주의사항 : 조정기 분리과정 중 가스가 누출되는 경우 용기밸브 불량 가능성을 감안하여 조정기를 재결합후 가스공급자를 통해 교체

나. 조정기 연결방법

①조정기 핸들을 반시계방향으로 돌려 결합한다.

②용기밸브를 반시계방향으로 돌려 연다.

☞ 주의사항 : 용기밸브를 열었을 때 가스가 누출되는 경우 용기밸브 다시 잠근 후 조정기 결합상태를 재확인 후 용기밸브를 연다. 계속해서 가스가 누출되는 경우 용기밸브를 잠근 후 가스공급자를 통해 교체.

<용기 밸브 명칭>     <조정기 분리 순서>   <조정기 체결 순서>

. 끝.