이동탱크저장소의 경고표지 관련 설명 자료

□「위험물안전관리법 시행규칙」개정 및「이동탱크저장소의 위험성 경고표지에 관한 기준」제정에 따른 이동탱크저장소의 경고표지 기준에 관한 설명자료 임

□ 개정 및 제정 내용

○ (종 전) 위험물 표지 및 게시판(유별 ․ 품명 ․ 최대수량 및 적재중량)

- 위험물 표지 : 전면 및 후면 / 게시판 : 후면

○ (개 정) 위험물 표지 및 경고표지(그림문자 및 UN번호)

- 위험물 표지 : 전면 및 후면 / 경고표지 : 후면 및 양 측면

○ (사 유) 시민에게 위험성 경고 및 사고대응 시 대응정보 시인성 제고

종   전

개   정

위험물

위험물

0000

※ 기존의 게시판을 남겨둔 상태에서 개정된 경고표지를 부착하는 것도 허용

□ 유종별 경고표지 예시 (그림문자 및 UN번호)

휘발유

경  유

등  유

1203

1202

1223

※“위험물”표지의 규격 및 부착위치는 종전과 동일

□ 경고표지 적용 시기

○ (신규 이동탱크저장소) 설치허가 및 완공검사 시 개정기준에 따라 부착

○ (기존 이동탱크저장소) 2016. 12. 31.까지 개정기준에 따라 교체

□ 경고표지 적용 범위

○ (경고표지를 부착하여야 하는 위험물)「위험물안전관리법」상 위험물 중 UN의 RTDG(Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, 위험물 운송에 관한 권고)에 정한 위험물에 대하여 경고표지(그림문자 및 UN번호)를 부착함

-「이동탱크저장소의 위험성 경고표지에 관한 기준」별표 2에 등재된 위험물

- 별표 2에 등재되지 않은 위험물은 소방산업기술원(화재성상팀) 또는 국민안전처(방호조사과)에 문의

○ (경고표지를 부착할 필요가 없는 위험물)「위험물안전관리법」상 위험물 중 UN의 RTDG에 정한 위험물에 해당하지 않는 것은 경고표지를 부착할 필요가 없음(예를 들어, 인화점 60℃를 초과하는 인화성 액체)

- 따라서“위험물”표지만 부착하면 됨. 다만, 인화점 60℃를 초과하는 인화성 액체를 운송하는 경우에“위험물”표지 외에 경고표지를 임의적으로 부착하는 것은 무방함.

□ 경고표지 부착 방법

○ (시공방법) 부착형(스티커) 또는 탈부착형

- 동일한 물질만 운송하는 경우에는 금속제, 플라스틱제 또는 방수성 스티커 부착

- 물질이 수시로 변경되는 경우에는 탈부착형(홀더 또는 삽입틀) 설치 필요

홀 더	삽입틀

붙 임		이동탱크저장소 경고표지의 세부기준 (발췌)

「이동탱크저장소의 위험성 경고표지에 관한 기준」별표 3

표지 ․ 그림문자 및 UN번호의 세부기준 (제3조 관련)

1. 표지

가. 부착위치 : 이동탱크저장소의 전면 상단 및 후면 상단

나. 규격 및 형상 : 60㎝ 이상 × 30㎝ 이상의 횡형 사각형

다. 색상 및 문자 : 흑색 바탕에 황색의 반사 도료로 “위험물”이라 표기할 것

라. 위험물이면서 유해화학물질에 해당하는 품목의 경우에는「화학물질관리법」에 따른 유해화학물질 표지를 위험물 표지와 상하 또는 좌우로 인접하여 부착할 것

2. UN번호

가. 그림문자의 외부에 표기하는 경우

1) 부착위치 : 이동탱크저장소의 후면 및 양 측면(그림문자와 인접한 위치)

2) 규격 및 형상 : 30㎝ 이상 × 12㎝ 이상의 횡형 사각형

3) 색상 및 문자 : 흑색 테두리 선(굵기 1㎝)과 오렌지색으로 이루어진 바탕에 UN번호(글자의 높이 6.5㎝ 이상)를 흑색으로 표기할 것

나. 그림문자의 내부에 표기하는 경우

1) 부착위치 : 이동탱크저장소의 후면 및 양 측면

2) 규격 및 형상 : 심벌 및 분류․구분의 번호를 가리지 않는 크기의 횡형 사각형

3) 색상 및 문자 : 흰색 바탕에 흑색으로 UN번호(글자의 높이 6.5㎝ 이상)를 표기할 것

3. 그림문자

가. 부착위치 : 이동탱크저장소의 후면 및 양 측면

나. 규격 및 형상 : 25㎝ 이상 × 25㎝ 이상의 마름모 꼴

다. 색상 및 문자 : 위험물의 품목별로 해당하는 심벌을 표기하고 그림문자의 하단에 분류․구분의 번호(글자의 높이 2.5㎝ 이상)를 표기할 것

라. 위험물의 분류․구분별 그림문자의 세부기준 : 다음의 분류․구분에 따라 주위험성 및 부위험성에 해당되는 그림문자를 모두 표시할 것

3) 분류 3 : 인화성 액체의 표지

가. 명칭	인화성 액체
나. 최소 크기	25cm X 25cm
다. 구조	상부 절반에는 심볼 하부의 모서리 부분에 분류번호 3 기입
라. 심볼의 명칭	화염
마. 심볼의 색깔	검정 혹은 흰색
바. 분류번호의 색깔	검정 혹은 흰색
사. 배경	빨강 (Pantone Colour No. 186U)
아. 기타	1. 명칭(“인화성 액체”)을 하부의 절반에 표시할 수 있음 2. 심볼과 분류 번호의 색깔은 동일하게 사용

※ 인화성 액체의 기준 예시임. 다른 위험물은「이동탱크저장소의 위험성 경고표지에 관한 기준」의 해당 규정 참조