별첨 3]

				안전관리 부총괄자	안전관리 총 괄 자
안 전 교 육 일지 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		안 전 관 리 원	안전관리 책 임 자

일 시		장 소		강 사
제 목
교육내용 : □ 저장탱크 내부의 압력 상승의 해결 ○ 저장탱크내의 액화가스는 진공단열 2중구조의 내부라해도 자연승압으로 약간의 압력 상승을 유발한다 ○ 이를 위해서는 탱크로리가 충전을 할시 상부에서 액화가스를 충전함으로써 탱크내의 가스를 다시 액화시킴으로써 저장탱크 내부의 압력상승을 해결할수있다. ○ 적극적인 방법은 기체방출밸브를 열어 기체를 외부로 방출한다. □ 이산화탄소 취급시 주의사항 ○ 저온 액화가스는 냉각된 배관.밸브등에 접촉할 경우에는 가죽으로 만든 장갑을 사용하여 야 한다.섬유로 된 장갑은 사용금지. ○ 저온 액화가스에 피부 등을 접촉하지 않도록 하여야 하며 접촉될 경우에는 동상의 위험이 있으므로 특히 주의하지 않으면 않됩니다.