인명구조사 1급 실기 평가표

인명구조사 교육․시험위원회

		인명구조사 1급 실기평가표 목 차

□ 평가일반

1. 실기평가 유의사항	1

2. 총괄 채점표	2

□ 구조기술 평가

1. 중량물(7.5kg) 들고 떠 있기	3

2 수상 인명구조	4

3. 수중 인명구조	6

4-1. 로프구조(구조대원 1)	7

4-2. 로프구조(구조대원 2)	8

4-3. 로프구조(구조대원 3)	9

4-4. 로프구조(구조대원 4)	10

4-5 로프구조(구조대원 5)	11

5-1. 유해물질 대응(초기대응Ⅰ)	12

5-2. 유해물질 대응(초기대응Ⅱ)	13

6. 유해물질 대응(누출·차단)	14

7. 구조물 안정화(2중 T자형 수직지주)	15

8. 인양 및 이동	18

인명구조사 1급 실기평가 유의사항

1. 유의사항

1. 평가관은 훈령에 의해 지정된 자로 하며 특히, 안전사고에 유의하여 실시한다.

2. 평가관은 안전사고 방지를 위하여 각 평가항목별 안전요원 2인 이상을 배치한다.

3. 안전사고를 유발하는 행동을 할 시에는 불합격 처리 또는 해당 항목을 0점 처리한다.

4. 평가관은 응시자의 본인 여부(응시표 및 신분증)를 확인해야 한다.

5. 평가의 원활한 진행을 위해 응시자의 무단행동을 금한다.

6. 제한시간 내에 실시하는 평가는 평가관이 종료(정지) 신호를 알리면 즉시 모든 행동을 정지하고 평가관의 통제에 따른다. (평가 종료 10초 전 등 예령은 없음)

7. 평가항목 중 세부항목 하나라도 미 수행 또는 부적절 할 때는 당해 항목 점수를 0점 처리한다.(단, 세부항목 중 점수배정 항목을 부적절하게 수행 할 때는 세부항목만 감점 처리하고 미수행시는 당해 항목점수는 0점 처리한다)

2. 평가 진행방법

1. 인명구조사 1급 실기평가는 구조대원 2급의 심화과정과 특수사고 대비 4개 종목 8개 세부항목으로 한다.

(수난인명구조) 수상, 수중분야 기능을 보다 전문적이고 심화된 기법에서 평가한다.

(로프인명구조) 로프구조는 5명의 평가자가 부여된 임무에 따라 요구되는 기능과 지식을 평가한다.

(도시탐색구조) 2명, 4명의 평가자가 추첨된 임무에 따라 실습과 질의응답을 병행하여 평가한다.

(화학사고대응) 2명의 평가자가 추첨된 임무에 따라 화학사고 기초대응과 매뉴얼 이해에 대한 실습과 질의응답을 병행하여 평가한다.

구 분		평 가 항 목
인명구조사 1급 구조기술평가	수난구조	중량물 들고 떠 있기, 수상인명구조, 수중인명구조
	로프구조	구조대원1 ~ 구조대원5(평가관 임의로 역할 부여)
	화학구조	유해물질 초기대응Ⅰ․Ⅱ, 유해물질 누출·차단
	도시탐색	구조물 안정화, 인양 및 이동

2. 항목별 평가방법은 단계적 평가를 원칙으로 하며 세부평가항목 진행은 평가관의  지시에 의한다.

* (응시자) “하강준비 끝” “등반준비 끝” → (평가관) “하강” “등반”

3. 감점합계가 60점 이상 및 제한시간을 초과한 경우는 진행 중에 불합격 처리한다.

4. 합격은 각 평가항목 40점 이상에 평균 70점 이상을 득점하여야 한다.

인명구조사 1급 총괄 채점표

결재

1. 응시자 인적사항

응시번호		소 속		계 급		성 명

2. 평가항목 및 점수

구 분			평 가 항 목	항 목 점 수	평 가 점 수		비고
구 조 기 술 평 가		1	중량물(7.5kg) 들고 떠 있기	100
		2	수상 인명구조	100
		3	수중 인명구조	100
		4-1	로프구조(구조대원1) [하강·동반 상승시 지형별 상황대처]	100			평가관이 임의로 1종목 지정
		4-2	로프구조(구조대원2) [하강·유도로프 운용·등반 기능]
		4-3	로프구조(구조대원3) [지휘·삼각대 운용·안전관리]
		4-4	로프구조(구조대원4) [삼각대·당김 장치 운용]
		4-5	로프구조(구조대원5) [삼각대·담김 장치 운용]
		5-1	유해물질 대응 [초기대응Ⅰ]	50
		5-2	유해물질 대응 [초기대응Ⅱ]	50
		6	유해물질 대응 [누출·차단]	100
		7	구조물 안정화 [2중 T자형 수직지주]	100
		8	인양 및 이동	100
총 점				800

인명구조사 1급 실기 종목별 평가표

1. 중량물(7.5㎏) 들고 떠 있기 (기준시간 : 1분)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

※ 평가목적

각종 어려운 수중환경 속에서 자기 자신을 지키고 원활한 현장 활동을 하기 위한 필수

근력강화 단계

진행단계	평 가 항 목					항목 점수		평가 점수
중량물 (7.5㎏)	중량물(7.5㎏)을 들고 1분간 떠 있어야 하고, 방법은 한 손은 중량물을 잡고 한손과 양 다리를 이용한다(다리동작은 양발 엇갈려차기, 평영발차기, 가위차기 등 어떤 형태든 관계없음) ※ 중량물을 신체 일부분에 지지하고 양 손을 사용(어깨, 머리 등)가능하지만, 중량물을 수영복에 삽입한 경우(불합격) (적용기준 = 평가중 손으로 벽을 잡거나 중량물을 놓은 시간) 1초 ∼ 29초99(불합격), 30초00(40점) 31초 ∼ 45초(초당 1점적용) 예) 34초(44점), 37초(47점), 40초(50점), 43초(53점), 45초(55점) 46초 ∼ 60초까지(초당 3점적용) 예) 46초(58점), 50초(70점), 55초(85점), 59초(97초), 60초(100점)					100
	1. 벽면이나 지지물에 신체가 접촉하는 경우 감점(1회마다 10점)
	2. 머리 전체가 수면 아래(안전주의)로 가라앉는 경우 감점(1회마다 10점) ※ 안전유의(평가관이 위험하다고 판단할 시 평가중지 = 시간정지)
	3. 응시생과의 신체접촉 등으로 평가를 방해한 경우 감점(10점 = 시간정지)
평 가 결 과					100
기준시간 : 1분		합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 1급 실기 종목별 평가표

2. 수상 인명구조 (제한시간 : 해당 없음)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

※ 평가목적

자신의 안전 확보(근력강화) 및 수상구조 숙달훈련을 통한 수상인명구조 전문능력 향상

진행단계	평 가 항 목	항목 점수	평가 점수
장비구조 추첨(Ⅰ)	평가관의 신호에 의해 의식 있는 요구조자 전방접근(뻗어 돕기)으로 레스큐 튜브 구조 (입수법 ⇒ 접근법 ⇒ 구조법 ⇒ 운반법 = 오리발착용)
	1. 입수동작(다리 벌려 들어가기)의 적절성(시선 및 자세)
	- 도움요청(시선 및 자세)의 부적절 감점	2
	- 입수법의 부적절(눈 수중, 장비[튜브]가 신체 및 오리발 접촉) 감점	3
	2. 접근법(엎드려 차기 = 자유형)의 적절성(요구조자 시선 고정)
	- 시선고정(항상 요구조자 확인)의 부적절 감점	5
	- 접근법(엎드려 차기 = 자유형)의 부적절(안전줄이 신체 및 오리발 접촉) 감점	5
	3. 구조법(뻗어 돕기)의 적절성(준비서기, 멘트 = 진정, 뻗어 돕기)
	- 준비서기 자세 부적절(시선 및 자세) 감점	2
	- 멘트의 부적절(시선, 요구조자 진정) 감점	3
	- 장비(튜브) 회수의 부적절(시선 및 회수방법) 감점	10
	- 뻗어 돕기의 부적절(시선 및 전달방법) 감점	5
	4. 운반법(세워 차기 = 횡영)의 적절성(안전거리 확보 및 시선)
	- 안전줄 안전거리(1M) 확보의 부적절 감점	5
	- 시선고정(항상 요구조자 확인 = 진행방향 확인 제외)의 부적절 감점	5
	- 운반법(세워 차기 = 횡영)의 부적절(안전줄이 신체 및 오리발 접촉) 감점	5
장비구조 추첨(Ⅱ)	평가관의 신호에 의해 의식 없는 요구조자 전방접근(손목 끌기)으로 레스큐 튜브 구조 (입수법 ⇒ 접근법 ⇒ 구조법 ⇒ 운반법 = 오리발착용)
	1. 입수동작(튜브 끼고 다리 벌려 들어가기)의 적절성(시선 및 자세)
	- 도움요청(시선 및 자세)의 부적절 감점	2
	- 입수법의 부적절(눈 수중, 장비지지가 부적절하거나 이탈하는 경우) 감점	3
	2. 접근법(엎드려 차기 = 자유형)의 적절성(요구조자 시선 고정)
	- 시선고정(항상 요구조자 확인)의 부적절 감점	5
	- 접근법(엎드려 차기 = 자유형)의 부적절(튜브 이탈 및 양 팔 미사용) 감점	5
	3. 구조법(손목 끌기)의 적절성(준비서기, 의식 확인, 손목 끌기, 요구조자 장비착용)
	- 준비서기 자세 부적절(시선 및 자세) 감점	2
	- 의식 확인의 부적절(시선 및 위치 = 손목) 감점	3
	- 요구조자 손목 끌기의 부적절(시선 및 회전방향) 감점	10
	- 장비착용(시선 및 장비착용) 및 호흡확인의 부적절 감점	5
	4. 운반법(세워 차기 = 횡영)의 적절성(안전거리 확보 및 시선)
	- 안전거리(주관절을 곧게 편 상태) 확보의 부적절 감점	5
	- 시선고정(항상 요구조자 확인 = 진행방향 확인 제외)의 부적절 감점	5
	- 운반법(세워 차기 = 횡영)의 부적절(안전줄이 신체 및 오리발 접촉) 감점	5

진행단계	평 가 항 목					항목 점수			평가 점수
가라앉은 요구조자 인 양	스킨장비를 착용(건식잠수복, 웨이트, 오리발, 수경, 스노클)후 입수지점의 안전을 확인하고 입수(높은 곳에서 들어가기)후 수심 5M 아래의 요구조자(수중마네킹 25㎏)를 인양 후 기도(구강 수면 위)를 확보한다. ※ 인양 시간이 30초를 경과하는 경우 불합격
	1. 수중환경 확인 및 입수 준비자세의 적절성 - 수중환경 미확인 및 부적절(입수지점 수중 좌 → 우측) 감점 - 팔, 다리 등이 벌어지는 경우, 착용장비 고정의 부적절 감점					5
	2. 입수자세(높은 곳에서 들어가기)의 적절성 - 손, 팔, 다리 등이 벌어지는 경우 감점					5
	3. 수중 접근법의 적절성(신체 및 장비 등이 수면상승 = 1회 적용) - 1회마다 감점 10점(3회 불합격)					20
	4. 인양 및 상승의 적절성 - 인양 중 구조자나 요구조자가 바닥으로 추락하는 경우 감점 - 두 겨드랑이 끌기의 부적절(한 겨드랑이, 팔, 다리, 턱) 감점					15
	5. 요구조자 안정(기도확보 = 다른 구조자에게 인계시점) - 수면 상승 후 요구조자의 구강이 물속에 잠기는 경우 감점					5
평 가 결 과					100
기준시간 : 해당 없음		합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 1급 실기 종목별 평가표

3. 수중인명구조 (제한시간 : 해당 없음)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

※ 평가목적

원활한 수난사고 현장대응 능력향상과 각종 안전사고 방지 및 대 국민 양질의 서비스제공

진행단계	평 가 항 목	항목 점수	평가 점수
입 수	스킨장비를 착용(건식슈트, 오리발, 수경, 스노클)후 입수지점의 안전을 확인하고 입수(서서, 뒤로, 안전입수 = 평가관 지정), 장비의 이상 유무 확인 후 신호(OK)를 평가관에게 보낸다.
	1. 수중환경 확인 및 입수 준비자세 부적절 감점	3
	2. 입수자세(서서, 뒤로, 안전 입수 = 평가관 지정) 부적절 감점	5
	3. 장비 이상 유무 확인 및 OK 수신호 부적절 감점	2
잠 영	출발 신호와 함께 잠영으로 15M 이동 후 주 호흡기를 찾아서 호흡한다(재 실시는 출발지점)
	1. 한 번에 호흡기를 찾지 못한 경우 감점(1회당 10점 = 상승 시 1회 적용)	20
장비착용	장비를 착용한다(방법은 옆으로, 뒤로 상관없음)
	1. 배기버턴을 눌러 BC의 잔여공기를 제거하지 않은 경우 감점	2
	2. 장비정리(장비의 꼬임 등)를 하지 않은 경우 감점	2
	3. 공기통이나 장비가 떠는 경우 감점	2
	4. 양손이 장비와 이탈되는 경우 감점	2
	5. 장비 착용이 원활하지 않는 경우 감점	2
수중유영	중성부력을 유지(3.5∼4M)하며 수중방향(평가관 지정) 찾기로 벽면까지 이동한다.
	1. 중성부력(수심 3.5 ∼ 4M) 부적절 감점	10
	2. 수중방향 찾기 부적절 감점	10
수 색	2인 1조로 수색(잭-스테이)을 하면서 이동한다
	1. 수색방법(잭-스테이) 부적절 감점	20
인 양	요구조자 발견(의식 확인) 및 인양(구조대원 인계시점) ※ 수심 5M에서 요구조자(수상 마네킹=25Kg) 인양(자세)
	1. 요구조자 의식 확인 및 요구조자 발견 전파 부적절 감점	2
	2. 인양 및 상승의 적절성 - 인양 중 구조자나 요구조자가 바닥으로 추락하는 경우 감점(2회 불합격) - 두 겨드랑이 끌기의 부적절(한 겨드랑이, 팔, 다리, 턱 등) 감점 - 상하반복(50㎝) 감점(1회마다 10)	15
	3. 요구조자 안정(기도확보 = 다른 구조대원에게 인계시점) - 수면 상승 후 요구조자의 구강이 물속에 잠기는 경우 감점	3

평 가 결 과				100
제한시간 : 해당 없음	합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 1급 실기 종목별 평가표

4-1. 로프구조(구조대원-1) : 하강 ․ 동반 등반시 지형별 상황대처
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

※ 목적 : 절벽, 맨홀, 공사장, 지하 등에 추락한 경추·척추손상 요구조자에 대하여 안전확보, 등반기법, 삼각대, 감아매기 응용, 당김시스템, 로프, 도르래 등을 이용하여 끌어올려 인명구조

진행단계	평 가 항 목						항목 점수			평가 점수
설치단계	세로 안전줄 설치⇒퍼셀푸르직으로 자기확보⇒대원2의 직접확보 완료후⇒로프투척⇒가속확보기(에디, 아이디, 더블스톱 등) 연결⇒자기확보해체⇒레펠하강(하강높이 10~15m)
	＊퍼셀푸르직 이어매기부분의 위치부적절/안전줄 확보 부적절/안전확보 미실시(매회)						10
	＊대원2의 확보완료 신호와 함께 로프투척 ⇒ 로프가 엉킬 때(감점)						10
	평가기준 : 3분		평가시간 :				20
진입단계	진입은 2급의 하강순서 평가기준 적용. 미끄러지거나 부딪치지 않도록 안전한 하강을 한다. 가속정지하강기의 기능을 효과적으로 사용하여 하강한다.
	＊평가관의 안전점검 :‘하강준비끝’복창 없이 하강할 때/로프투척⇒하강기 연결⇒자기확보해체⇒하강전보고⇒레펠하강의 순서가 아닐 때(2급 평가기준 적용)(감점)						5
	＊출발시 손이 모서리에 끼이거나 무릎이 벽에 부딪힐 때, 미끄러질 때 등(감점)						5
	평가기준 : 2분		평가시간 :				10
구조단계	들것하단 삼각줄에 3:1이상의 휴대용당김장치 설치⇒ 주로프는 등강용으로 확보, 보조로프 끝줄은 2차 자기확보(두겹8자)⇒들것수평유지⇒연결점에 매달림⇒끌어올림중 지상 3m지점 정지⇒맨홀통과․오버행통 기술을 실시⇒허공에서 수직이동시(오르내림) 퍼셀푸르직과 자동확보기를 조절하여 수직이동 한다. 다 올려진뒤 대원3과 들것을 정지선으로 옮긴다.
	＊ 들것하단 삼각줄에 휴대용당김장치 설치시 3:1이상 힘의 비율이 안 맞을 때(감점)						10
	＊ 연결점과 하단 삼각줄 사이 휴대용당김장치가 장치가 반 바퀴 이상 꼬여 있을 때(감점)						5
	＊『주로프⇒가속자동확보기, 보조로프⇒2차 자기확보』의 순서가 안맞을 때(감점)						5
	＊수신호(올려라, 내려라, 정지)를 하지 않거나 틀릴 때(감점)						5
	＊ 들것의 좌·우수평유지 불량 / 요구조자의 다리높이가 머리높이보다 높을 때(감점)						5
	평가기준 : 5분		평가시간 :				30
	＊올려지는(수직이동) 중 들것이 벽에 부딪칠 때(감점)						5
	＊올려지는 중 자세를 교정하기 위하여 정지신호를 보내지 않고 등강을 시도할 때(감점)						10
	＊들것을 완전 수직으로 세우지 못하거나 수평으로 복원시 발이 머리보다 높을 때(감점)						5
	＊들것을 세우거나 복원중 휴대용당김장치의 당김줄을 놓칠 때(들것에 충격)(감점)						5
	＊오버행 통과중 들것이 벽에 부딪칠 때(감점)						5
	＊허공에서 임무수행중 요구조자를 차거나 밟을 때(감점)						5
	＊맨홀통과시 1회 이상 등반(이동)하지 않고 들것을 세우려고 할 때(감점)						5
	평가기준 : 5분		평가시간 :				40
공통사항	＊카라비너를 잠그지 않거나/로프를 밟거나/장비를 땅에 떨어뜨릴 때(매회 10점 감점)
	＊하강기(가속정지확보기)에 로프를 반대로 설치하고 5초간 계속 진행할 때(불합격)
	＊휴대용당김장치를 만들지 못할 때 / 감아매기의 기능이 안되거나 풀릴 때(불합격)
	＊ 들것 조절기술(맨홀/오버행)중 하나라도 구사하지 못할 때(불합격)
	＊타 응시자에게 기술적 요소를 알려주거나 유사행위를 했을 때(불합격)
	＊ 진행이 안될 때 / 각 단계별 진행중 시간초과일 때(불합격)
평 가 결 과							100
평가시간 :				합 격		불합격

인명구조사 1급 실기 종목별 평가표

4-2. 로프구조(구조대원-2) 하강 ․ 유도로프 운용 ․ 등반기능
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

※ 목적 : 절벽, 맨홀, 공사장, 지하 등에 추락한 경추·척추손상 요구조자에 대하여 안전확보, 등반기법, 삼각대, 감아매기 응용, 당김시스템, 로프, 도르래 등을 이용 끌어올림 인명구조

진행단계	평 가 항 목						항목 점수			평가 점수
설치단계	세로 안전줄 설치⇒퍼셀푸르직 자기확보⇒ 대원1이 하강할 수 있도록 하강로프를 확보물에 1차 감기법⇒2차 말뚝＋옭매듭으로 직접확보
	＊퍼셀푸르직 이어매기부분의 위치부적절/안전줄 확보 부적절/안전확보 미실시(매회)						10
	＊확보시 감기법 4회 이상 감지 않을 때 / 대원1에게 완료 신호를 하지 않을 때						10
	평가기준 : 3분		평가시간 :				20
진입단계	대원1이 하강후 가속정지하강기 연결⇒자기확보해체⇒레펠하강(하강높이 10~15m)⇒대원3에 하강완료신호⇒하강⇒들 것 내림시 유도로프를 조절하여 지상으로 끌어내린다.
	＊평가관의 안전점검 :‘하강준비끝’복창 없이 하강할 때 / 하강기 연결⇒자기확보해체⇒하강전보고⇒레펠하강의 순서가 아닐 때(2급 평가기준 적용)(감점)						5
	＊출발시 손이 모서리에 끼이거나 무릎이 벽에 부딪힐 때, 미끄러질 때(감점)						5
	＊유도로프 조절을 하지 않아 들것이 벽을 치면서 내려올 때(감점)						5
	평가기준 : 2분		평가시간 :				15
구조단계	유도로프를 조절하여 들것내려 받고⇒주․보조로프의 중간8자매듭, 들것의 삼각줄을 조합하여 연결점을 만든다.⇒들것의 한쪽면(들것의 좌 또는 우측)에 유도로프로 분할고정매듭⇒끌어올림 전 들것의 수평 유지⇒들 것 견인시 유도로프를 조절하여 들것이 흔들리지 않도록 안전하게 끌어올려지게 한다.
	＊보조로프 끝은 두겹8자매듭 / 주로프 끝은 이중옭매듭이 정확하지 않을때(감점)						5
	＊분할고정매듭, 중간8자 매듭의 형태가 정확하지 않거나 한번 만에 매듭을 못할 때(감점)						10
	＊현수점에서 연결점까지 주 및 보조 로프가 반바퀴 이상 서로 꼬여 연결될 때(감점)						5
	＊들것의 상․하․좌․우수평유지가 안된 상태에서 계속 진행할 때(감점)						10
	＊유도로프 조절을 잘못하여 들것이 벽에 부딪힐 때(매회)/들것이 다 올려진 상태에서 유도로프를 당길 때(감점)						10
	평가기준 : 5분		평가시간 :				40
철수단계	장비를 사용하지 않고 가속정지하강기와 퍼셀푸르직줄을 이용하여 감아매기 등반 기법을 이용하여 순서와 절차에 의해 등반한다.
	＊퍼셀푸르직을 이용한 감아매기/클렘하이스트/바흐만매듭(선택) 등 3회 이상 감지 않을 때(감점)						5
	＊구조대원 3으로부터 등반 지시 없이 등반할 때(감점)						10
	＊퍼셀푸르직 등 감아매기 길이가 짧거나 길어서 밝고 일어서지 못할 때(감점)						5
	＊감아매기를 무리하게 올릴 때 / 제자리일 때(매회) / 벽에 몸이 심하게 부딪칠 때(감점)						5
	평가기준 : 4분		평가시간 :				25
공통사항	＊카라비너를 잠그지 않거나/로프를 밟거나/장비를 땅에 떨어뜨릴 때(매회 10점 감점)
	＊하강기(가속정지확보기)에 로프를 반대로 설치하고 5초간 계속 진행할 때(불합격)
	＊유도로프를 지나치게 당겨 들것이 뒤집어 질 때(불합격)
	＊등반시 감아매기 등의 기능이 안될 때 / 당김장치, 고정장치를 못 만들 때(불합격)
	＊타 응시자에게 기술적 요소를 알려주거나 유사행위를 했을 때 (불합격)
	＊진행이 안될 때 / 각 단계별 진행중 시간초과일 때(불합격)
평 가 결 과							100
평가시간 :				합 격		불합격

인명구조사 1급 실기 종목별 평가표

4-3. 로프구조(구조대원-3) : 지휘 ․ 삼각대운용 ․ 안전관리 등
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

※ 목적 : 절벽, 맨홀, 공사장, 지하 등에 추락한 경추·척추손상 요구조자에 대하여 안전확보, 등반기법, 삼각대, 감아매기 응용, 당김시스템, 로프, 도르래 등을 이용하여 끌어올려 인명구조

진행단계	평 가 항 목						항목 점수		평가 점수
설치단계	세로 안전줄 설치⇒퍼셀푸르직 자기확보⇒확보물에 확보로프를 체인확보법(간접확보)과 두겹말뚝확보법으로 2개소 설치하고 대원들의 안전확인을 한다.
	＊퍼셀푸르직 이어매기부분의 위치부적절/안전줄 확보 부적절/안전확보 미실시(매회)						10
	＊체인확보법(로프두겹→말뚝＋옭매듭→절반고리 4개→말뚝＋옭매듭)순서가 안 맞거나 느슨할 때(절반고리의 크기는 개당 5~7㎝)(감점)						10
	＊두겹말뚝(피셔맨매듭＋이중말뚝)확보시 연결매듭부위가 카라비너가 걸릴 위치에 놓일 경우 또는 확보물에 조여지지 않고 느슨할 때(감점)						10
	평가기준 : 4분		평가시간 :				30
진입단계	대원 안전관리와 위험지역을 주시하여 상황변화에 대처하고 전파하여야 한다. 대원1,2가 하강완료후 하강로프를 옮겨걸기로 들것에 매듭(유도로프)한다. 삼각대에 도르래 2개 걸고 주(좌)/보조(우)로프를 각각 걸어 들것이 내려지도록 한다.
	5. 하강로프 해체시 옮겨 걸기를 하지 않고 바로 들것에 연결할 때(감점)						10
	6. 들것에 유도로프를 연결시 지정한 매듭(분할고정매듭)이 한번에 안될 때(감점)						10
	평가기준 : 4분		평가시간 :				20
구조단계	수신호를 통해 정지와 계속 당김을 하도록 대원4, 5에게 지시한다. 주 및 보조로프의 당김장치를 연장(감아매기 밀기) 한다. 들것이 모서리를 통과후 대원1과 협력하여 안전지점까지 바닥에 끌지 않고 이동한다. 구조 완료후 유도로프는 옮겨 걸기로 확보줄에 확보(말뚝＋말뚝＋옭)한다.(대원 1이 허공에서 임무 완료시부터 당김시간 측정)
	＊ 육상이동시 퍼셀푸르직을 조절하지 않고 이동할 때(감점)						5
	＊ 주·보조로프의 당김장치의 감아매기를 앞으로 연장하지 않을 때(감점)						5
	＊ 끌어올리기 완료후 보조로프의 도르래를 해체하지 않고 진행할 때(감점)						5
	＊ 들것이 안전지점(모서리로부터 1m안쪽)까지 땅에서 끌려갈 때(감점)						10
	평가기준 : 6분		평가시간 :				25
철수단계	＊ 구조 완료후 유도로프를 옮겨걸기 방법으로 하지 않고 확보물에 바로 확보할 때(감점)						10
	＊ 기본확보법(말뚝＋말뚝＋옭매듭)이 정확하지 않거나 한번에 안될 때(감점)						10
	＊ 옮겨걸기 및 확보완료후 대원2에게 “확보완료” 전달하지 않을 때(감점)						5
	평가기준 : 2분		평가시간 :				25
공통사항	＊ 카라비너를 잠그지 않거나/로프를 밟거나/장비를 땅에 떨어뜨릴 때(매회 10점 감점)
	＊ 시선이 위험지역(요구조자)을 주시하지 않고 있을 때(기능동작 외 3초 이상)(매회 5점 감점)
	＊ 대원1,2,4,5의 안전을 점검하지 않을 때(카라비너잠금, 자기확보 등)(매회 10점 감점)
	＊ 대원 1,2의 수신호를 복창 후 대원4, 5에게 전달하지 않을 때(매회 5점 감점)
	＊ 지정된 로프매듭이 한 개라도 안될 때(불합격)
	＊ 유도로프를 확보하지 않은 상태에서 등반지시할 때(불합격)
	＊ 로프를(하강로프 또는 유도로프) 바닥으로 추락시킬 때(불합격)
	＊ 타 응시자에게 기술적 요소를 알려주거나 유사행위를 했을 때(불합격)
	＊ 진행이 안될 때 / 각 단계별 진행중 시간초과일 때(불합격)
평 가 결 과							100
평가시간 :				합 격		불합격

인명구조사 1급 실기 종목별 평가표

4-4. 로프구조(구조대원-4) : 삼각대 ․ 주로프 ․ 당김장치운용 등
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

※ 목적 : 절벽, 맨홀, 공사장, 지하 등에 추락한 경추·척추손상 요구조자에 대하여 안전확보, 등반기법, 삼각대, 감아매기 응용, 당김시스템, 로프, 도르래 등을 이용하여 끌어올려 인명구조

진행단계	평 가 항 목							항목 점수			평가 점수
설치단계	세로 안전줄 설치⇒퍼셀푸르직 자기확보⇒사전에 설치된 삼각대의 조절로프(좌측)를 적절히 조절하여 삼각대가 균형을 이루어야 한다.
	＊퍼셀푸르직 이어매기부분의 위치부적절/안전줄 확보 부적절/안전확보 미실시(매회)							10
	＊삼각대의 안전점검을 하지 않고 곧바로 각도 조절에 들어갈 때(삼각대이상무-복창)							5
	＊삼각대 지지로프가 느슨하거나 너무 당겨졌을 때(다리가 1개 이상 들릴 때)							10
	평가기준 : 3분		평가시간 :					25
진입단계	지휘자의 지시에 따라야 하며 들것상단에 주로프 끝줄을 분할고정매듭으로 연결⇒주로프를 삼각대의 도르래에 걸어서 천천히 내린다.
	＊ 대원3의 지시 없이 마음대로 행동할 때(매회)(감점)							5
	＊ 들것에 주로프를 연결시 지정한 매듭(분할고정매듭)이 한번에 안될 때(감점)							5
	＊ 주로프를 지나치게 빨리 풀어 들것이 벽에 충격을 줄 때(감점)							5
	＊ 주로프를 확보물의 도르래에 걸지 않고 손으로 직접 잡아 내릴 때(감점)							5
	＊ 들것 하강중 주로프가 꼬여 5초 이상 정지할 때(감점)							5
	평가기준 : 3분		평가시간 :					25
구조단계	구조방법이 결정되면 로프를 당길시스템에 3:1시스템을 2개소 연속 설치하여 9:1의 복합 당김시스템(3:1×3:1)을 이용한다. 지속적인 힘과 속력으로 당김줄을 당기고 고정용 2차 감아매기를 앞으로 연장한다. 필요에 따라 당김 감아매기를 앞으로 연장한다.(당김용 감아매기로프 2개 사전준비/고정용 감아매기로프 2개 연결 실시)구조대원 및 요구조자를 끌어올린후 다시 안전지역으로 끌어당긴다.(풀고 당기기)
	＊ 주로프 고정용 1차 감아매기와 2차 감아매기의 간격이 10cm 미만일 때							5
	＊ 끌어올림중 주로프 고정용 1차 감아매기와 푸르직도르래의 간격이 10cm 이상일 때							5
	＊ 당김줄을 갑자기 당길 때(매회)/대원3의 당김과 정지 신호를 지키지 못할 때(매회)/복창하지 않을 때(매회)							5
	＊ 주로프의 2차 감아매기 매듭을 연장하지 않고 계속 당길 때(감점)							10
	＊ 당김장치의 감아매기를 가볍게 풀지 않고 무리한 힘으로만 연장하려 할 때(감점)							5
	＊ 끌어올림 완료후 들것과 대원1을 안전지점으로 당기기 위하여 보조로프를 당기고 주로프를 풀 때(풀기법) 주로프의 고정용 감아매기를 원활히 조작하지 못할 때(감점)							10
	＊ 잠금장치(감아매기,도르래)를 갑자기 풀 때 / 삼각대 다리가 들릴 때(감점)							5
	평가기준 : 6분		평가시간 :					45
철수단계	＊ 장비와 로프가 엉켜 있을 때/장비정돈시 정위치에 있지 않거나 지저분할 때(감점)							5
	평가기준 : 4분		평가시간 :					5
공통사항	＊ 카라비너를 잠그지 않거나/로프를 밟거나/장비를 땅에 떨어뜨릴 때(매회 10점 감점)
	＊ 당김줄을 갑자기 당길 때/대원3의 당김과 정지 신호를 지키지 못할 때/복창하지 않을 때(매회 5점 감점)
	＊ 감아매기의 기능이 안될 때 (불합격)
	＊ 선택된 당김장치를 설치하지 못할 때(3:1×3:1)(불합격)
	＊ 끌어올리는중 삼각대가 한쪽으로 기울어져 진행이 어려울 때(불합격)
	＊ 타 응시자에게 기술적 요소를 알려주거나 유사행위를 했을 때(불합격)
	＊ 진행이 안될 때 / 각 단계별 진행중 시간초과일 때(불합격)
평 가 결 과							100
평가시간 :				합 격		불합격

인명구조사 1급 실기 종목별 평가표

4-5. 로프구조(구조대원-5) : 삼각대 ․ 보조로프 ․ 당김장치운용 등
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

※ 목적 : 절벽, 맨홀, 공사장, 지하 등에 추락한 경추·척추손상 요구조자에 대하여 안전확보, 등반기법, 삼각대, 감아매기 응용, 당김시스템, 로프, 도르래 등을 이용하여 끌어올려 인명구조

진행단계	평 가 항 목							항목 점수			평가 점수
설치단계	세로 안전줄 설치⇒퍼셀푸르직 자기확보⇒사전에 설치된 삼각대의 조절로프(우측)를 적절히 조절하여 삼각대가 균형을 이루어야 한다. 보조확보물에 두겹말뚝매듭으로 확보한다.
	＊ 퍼셀푸르직 이어매기부분의 위치부적절/안전줄 확보 부적절/안전확보 미실시(매회)(감점)							10
	＊ 삼각대의 안전점검을 하지 않고 곧바로 각도 조절에 들어갈 때(감점)							10
	＊ 삼각대 지지로프가 느슨하거나 너무 당겨졌을 때(다리가 1개 이상 들릴 때)(감점)							10
	＊두겹말뚝(피셔맨매듭 연결후＋이중말뚝)확보시 연결매듭부위가 카라비너가 걸릴 위치에 놓일 경우 또는 확보물에 조여지지 않고 느슨할 때(감점)							10
	평가기준 : 3분		평가시간 :					40
진입단계	지휘자의 지시에 따라야 하며 들것상단에 보조로프 끝줄을 연결⇒보조로프를 확보줄의 도르래에 걸고 내린다.
	＊ 대원3의 지시 없이 마음대로 행동할 때(감점)							5
	＊ 들것에 보조로프를 연결시 지정한 매듭(8자따라매기)이 한번에 안될 때 (감점)							5
	＊ 보조로프를 지나치게 빨리 풀어 들것에 충격을 줄 때(감점)							5
	＊ 보조로프를 확보물의 도르래에 걸지 않고 손으로 직접 잡아 내릴 때(감점)							5
	＊ 들것 하강중 보조로프가 꼬여 5초 이상 정지할 때(감점)							5
	평가기준 : 3분		평가시간 :					25
구조단계	보조로프에 3:1당김 시스템과 고정시스템을 적용한다. 로프를 당길 때 갑자기 당기지 않고 지속적인 힘과 속력으로 당김줄을 당기고 고정용 2차 감아매기를 앞으로 연장한다. (당김용 감아매기 2개 사전준비/고정용 감아매기 2개 연결) 끌어올린후 대원4와 풀고 당기기를 협력하여 다시 안전지점까지 끌어당긴다.(풀고 당기기)
	＊ 보조로프 고정용 1차 감아매기와 2차 감아매기의 간격이 10cm 미만일 때							5
								5
	＊ 끌어올림중 보조로프 고정용 1차 감아매기와 푸르직도르래의 간격이 10cm 이상일 때
	＊ 보조로프의 고정용2차 감아매기를 연장하지 않고 계속 당길 때(매회)							5
	＊ 당김장치의 감아매기를 가볍게 풀지 않고 무리한 힘으로만 연장하려 할 때							5
	＊ 끌어올림 완료후 들것과 대원2를 안전지역으로 당기기 위하여 보조로프를 당기고 주로프를 풀 때(풀기법) 보조로프를 원활히(서서히) 조작하지 못할 때(감점)							5
	＊ 대원 4의 준비신호도 없이 보조로프를 일방적으로 당길 때(매회)(감점)							5
	평가기준 : 6분		평가시간 :					30
철수단계	장비와 로프가 엉켜 있을 때/장비정돈시 정위치에 있지 않거나 지저분할 때							5
	평가기준 : 4분		평가시간 :					5
공통사항	＊ 카라비너를 잠그지 않거나/로프를 밟거나/장비를 땅에 떨어뜨릴 때(매회 10점 감점)
	＊ 당김줄을 갑자기 당길 때/대원3의 당김과 정지 신호를 지키지 못할 때/복창하지 않을 때(매회 5점 감점)
	＊ 감아매기의 기능이 안될 때/선택된 당김장치를 설치하지 못할 때(불합격)
	＊ 끌어올리는중 삼각대가 한쪽으로 기울어져 진행이 어려울 때(불합격)
	＊ 타 응시자에게 기술적 요소를 알려주거나 유사행위를 했을 때(불합격)
	＊ 진행이 안될 때 / 각 단계별 진행중 시간초과일 때(불합격)
평 가 결 과							100
평가시간 :				합 격		불합격

인명구조사 1급 실기 종목별 평가표

7. 유해물질 대응(초기대응1) 1명 1조 (제한시간 : 각 항목별)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

※ 평가목적

다양한 CBRNE사고에 대응하기 위해 CBRNE(화학, 생물, 방사능, 핵, 폭발물)을 측정할 수 있는 장비를 숙지하여 상황에 맞는 장비와 대응방법으로 신속한 대응을 하기 위해 실시함.

진행단계	평 가 항 목		항목 점수	평가 점수
CBRNE 장비 및 사용법	* CBRNE장비 사용법 평가 1. 화학(선택 1) - 검지관(리트머스종이로대체)을 이용하여 화학물질 검사 - 가스측정장비(MINI MAX-4) - HGVI장비 사용법 : 설명 2. 생물학(선택 1) - BT-650장비 사용법 : 설명 - 가스측정장비(MINI MAX-4) 3. 방사능 측정장비(선택 1) (◉RDS-110:베타, 감마 ◉6150AD5:알파,베타,감마◉개인선량계) - 주어진 방사선 동의원소에 대한 방사선량 측정 4. 기타(선택 1) 휴대용 제독기, 소석회 살포기 등 사용법
	사용법 미숙지 및 설명 미숙
	평가기준 : 3분	평가시간초과	20
CARIS 프로그램 운영	* CARIS운영 1. ERG(유해물질 비상대응 핸드북)와 동일한 방법으로 평가
	평가기준 : 3분	평가시간초과	30

평 가 결 과				100
제한시간 :	합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 1급 실기 종목별 평가표

7. 유해물질 대응(초기대응1) 1명 1조 (제한시간 : 각 항목별)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

※ 평가목적

다양한 CBRNE사고에 대응하기 위해 CBRNE(화학, 생물, 방사능, 핵, 폭발물)을 측정할 수 있는 장비를 숙지하여 상황에 맞는 장비와 대응방법으로 신속한 대응을 하기 위해 실시함.

진행단계	평 가 항 목		항목 점수	평가 점수
CBRNE 장비 및 사용법	* CBRNE장비 사용법 평가 1. 화학(선택 1) - 검지관(리트머스종이로대체)을 이용하여 화학물질 검사 - 가스측정장비(MINI MAX-4) - HGVI장비 사용법 : 설명 2. 생물학(선택 1) - BT-650장비 사용법 : 설명 - 가스측정장비(MINI MAX-4) 3. 방사능 측정장비(선택 1) (◉RDS-110:베타, 감마 ◉6150AD5:알파,베타,감마◉개인선량계) - 주어진 방사선 동의원소에 대한 방사선량 측정 4. 기타(선택 1) 휴대용 제독기, 소석회 살포기 등 사용법
	사용법 미숙지 및 설명 미숙
	평가기준 : 3분	평가시간초과	20
CARIS 프로그램 운영	* CARIS운영 1. ERG(유해물질 비상대응 핸드북)와 동일한 방법으로 평가
	평가기준 : 3분	평가시간초과	30

평 가 결 과				100
제한시간 :	합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 1급 실기 종목별 평가표

5-1. 유해물질 대응(초기대응Ⅰ) (제한시간 : 각 항목별)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

※ 평가목적

다양한 CBRNE사고에 대응하기 위해 CBRNE(화학, 생물, 방사능, 핵, 폭발물)을 측정할 수 있는 장비를 숙지하여 상황에 맞는 장비와 대응방법으로 신속한 대응을 하기 위해 실시함.

진행단계	평 가 항 목		항목 점수	평가 점수
CBRNE 장비 및 사용법	* CBRNE장비 사용법 평가 1. 화학(선택 1) - 검지관(리트머스종이로대체)을 이용하여 화학물질 검사 - 가스측정장비(MINI MAX-4) - HGVI장비 사용법 : 설명		5
	2. 생물학(선택 1) - BT-650장비 사용법 : 설명 - 가스측정장비(MINI MAX-4)		5
	3. 방사능 측정장비(선택 1) (◉RDS-110:베타, 감마 ◉6150AD5:알파,베타,감마◉개인선량계) - 주어진 방사선 동의원소에 대한 방사선량 측정		5
	4. 기타(선택 1) 휴대용 제독기, 소석회 살포기 등 사용법		5
	평가기준 : 3분	평가시간초과	5
CARIS 프로그램 운영	* CARIS운영 1. ERG(유해물질 비상대응 핸드북)와 동일한 방법으로 평가		20
	평가기준 : 3분	평가시간초과	5

평 가 결 과				50
제한시간 :	합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 1급 실기 종목별 평가표

5-2. 유해물질 대응(초기대응Ⅱ) (제한시간 : 각 항목별)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

※ 평가목적

유해물질 사고로 인한 특수재난 사고발생시 유해물질의 특성을 파악하므로써 구조대원이 사고현장에 도착하여 초기 상황인식 및 의사결정 과정에 활용하여 신속하고 효율적인 현장대응으로 피해를   최소화하기위하여 실시함.

진행단계	평 가 항 목		항목 점수	평가 점수
ERG 사용법 및 질의응답	유해물질명 30개 중 추첨한 유해물질명으로 ERG, 사고대비물질(KEY INFO GUIDE)책자, 및 스마트폰(앱:화학사고 응급대응정보시스템(CEIS))에서 유해물질 찾기		10
	평가기준 : 3분	평가시간 초과
	유해물질에 대한 기록 : ERG,사고대비물질(KEY INFO GUIDE), 스마트폰 활용(선택 1) 1. 안전장비 선정(보호의 선정(A급, C급), 장갑, 장화),위험성 판단(건강, 화재, 반응 특수위험성, 상태, 색상, 냄새 등), 화재진압 및 누출방제요령, 환자 응급처치 방법 중 2가지 2. 초기이격거리와 방호활동거리(낮, 밤) 찾기 3. 유해물질별 접지(인화성물질) 필요성
	답변을 하지 못한 경우		5
	평가기준 : 2분	평가시간 초과
장비 착용법	A급 보호복 착용순서(1인조법)-무전기착용 ①공기호흡기 및 보호복 이상유무점검(서리방지제) ②앉은상태(의자)에서 하의 착용 ③허리벨트 착용 ④면체 목에걸기(무전기착용) ⑤공기호흡기 면체 착용 ⑥공기호흡기 압력 확인 및 작동검사(공기압력 및 작동검사 이상유무 보고) ※ 평가관 : 체크리스트 작성(압력, 공기호흡기 이상유무, 현재시간체크) ⑦헬멧착용 ⑧장갑내피 착용 ⑨보호복 연결호스 공기호흡기 결합 ⑩상의 착용 ⑪밀폐지퍼 잠금 ⑫보호복 양압상태 확인 ⑬보호복 점검 및 완료 보고 ※ 평가관 : 지퍼 잠금 확인 및 최종점검
	보호복 착용 순서가 맞지 않을 경우		5
	보호복 착용순서 중 빼먹을 경우		5
	항목 중 1개씩 빼먹을 경우		5
	평가기준 : 3분	평가시간 초과	5
차량운반형태에 따른 식별	선택된 유해화학물질차량의 운반형태에 따른 저장물질 기록 - 비기압 액체화물 탱크트럭		5
	적재된 위험물질 표지의 품명에 따른 초기대응방법 기록 - ERG(유해물질 비상대응 핸드북)책자 활용 : ERG평가방법과 동일
	컨테이너 상태에 따른 누출 차단(손상, 누출됨)(손상되지 않음, 누출) 방어적 활동 : 제방, 둑, 보유, 나무 쌓기 등 봉쇄 : 끼워넣기, 덧대기 등		5
	평가기준 :7분	평가시간 초과	5

평 가 결 과				50
제한시간 :	합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 1급 실기 종목별 평가표

6. 유해물질 대응(누출·차단) 2명 1조 (제한시간 : 각 항목별)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

※ 평가목적

유해물질 사고 등으로 인한 특수재난 발생시 유해물질의 누출·차단 및 수거를 실시하여 유해물질에    대한 2차 사고를 예방하고 효율적인 현장대응으로 현장중심의 구조대원을 양성하기 위해 실시함.

진행단계	평 가 항 목		항목 점수	평가 점수
누출차단질의응답	상황부여에 따른 누출차단 장비선정(선택 1) 1. 고압누출방지 호스 : 고압 파이프 라인 연결부, T자파이프 또는 장비전개가 어려운곳 2. 누출방지 슬리브 : 파이프 라인 손상 3. 누출 방지창 : 구멍난 부분 누출 4. 누출방지백 : 컨테이너, 탱크로리, 보관탱크 누출(크렉) 5. 누출 방지 배수백 : 보관탱크 내용물을 옮겨야 할때
	선택을 하지 못하거나 잘못한 경우		20
누출차단 (배수백 또는 슬리브)	누출방지 배수백 결합 ① 정확한 누출 위치, 배수위치 상·하 확인, 배수밸브 잠금상태 확인 ② 누출방지 배수백 벨트 조임위치 적정성 및 래칫위치(배수백 과 인접) 확인 - 래칫사용이 가장 쉬운위치(배수백 상부) ③ 벨트선 꼬임(점선이 위로 - 벨트 결합 후 현장사용 가능), 조임정도, 남은 벨트처리, 래칫 마감처리 여부 학인 ④ 배수백 압력 적정성 확인(과다, 과소) : 1.5BAR(오염물이 누출되지 않을때까지)
	누출 위치, 배수 호스 위치, 배수밸브 잠금상태가 잘못된 경우		10
	배수백 벨트선이 꼬이거나 조임정도가 느선한경우		10
	배수백 압력이 적정하지 않을 경우		10
	평가기준 : 15분	평가시간 초과	10
	행동요령 확인(개별 감점) 1. 무릎을 꿇고 작업을 하지 않는가? 2. 오염 여부가 확인되지 않은 바닥에 접촉한 상태에서 작업을 하지 않는가? 3. 오염물질에 직접적으로 접촉하지 않는가?
	행동요령 중 한가지 이상 잘못한 경우		10
오염확대방지	1. 오염확대방지(선택 1) ① 아스팔트 : 오일붐 설치 후 케미컬 흡착포 사용 ② 흙 : 삽, 모래, 모래마대 등을 활용하여 하천 및 하수도 유입 방지 ③ 유해물질 유입 배수구 : 오일붐 설치, 모래, 건토로 유해물질 방향 우회 및 유입로 차단
	오염확대방지를 하지 못하거나 오염물질과 보호복이 접촉한 경우		20
	평가기준 : 10분	평가시간 초과	10

평 가 결 과				100
제한시간 :	합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 1급 실기 종목별 평가표

7. 구조물 안정화(2중 T"자형 수직지주) (제한시간 :10분)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

※ 평가목적

도시탐색 구조 시 구조작업 전 또는 작업 중에 일어날 수 있는 붕괴에 대비하여 불안정한

구조물에 대한 안정화를 위해 상황에 맞는 적절한 지주를 설치할 수 있어야 함

진행단계	평 가 항 목					항목 점수			평가 점수
개요/ 준비	현장평가 및 장애물 정리의 적정성 ※ 2인 1조 조별평가 진행(설치장소 최소 2곳 이상, 평가관 임의지정) ※ 전체 제한시간(10분) 초과 시 불합격 ※ 전체 진행단계별 안전요소 위해 발견 시 건당 5점 감점
	1. 설치장소의 주변 위험요소 및 지반의 안정성 미확인 시					5
	2. 작업공간 주변 장애물 미처리 후 작업시작 시					5
측정/ 절단	지주에 소요되는 목재의 적정한 치수 측정 및 목재선택 ※목재선택/치수측정은 조립/설치 완료 후 질의응답 식 개인별 평가진행
	1. 부적절한 목재선택 및 치수 부정확 시 - 상판/밑판(4× 4× 900)					10
	2. 부적절한 목재선택 및 치수 부정확 시 - 기둥(4× 4 × 3600 이하)					10
	3. 부적절한 목재선택 및 치수 부정확 시 - 쐐기(2× 4× 300)					10
	4. 부적절한 목재선택 및 치수 부정확 시 - 확장용 거싯(1.9× 600 × 300) / 절반 거싯(1.9× 150 × 300)					10
조립/ 설치	조립순서의 적정성/기둥사이 간격의 적정성/못박기 형태의 적정성 (못은 2/3 박은형태)/쐐기설치의 적정성/전체 완성도 ※조립순서- 기둥과 상판을 조립(확장형거싯 2개로 상판과 기둥 고정 )→ 기둥 중간부분 확장형거싯 1개 조립→기둥아래 밑판을 넣고 쐐기 조립→ 절반 거싯 결합 후 못으로 고정
	1. 조립순서에 맞게 작업하지 않을 경우					10
	2. 기둥 간격은 최소45cm이상-최대60cm이하 범위를 벗어났을 경우					10
	3. 상판부착용 확장형거싯-24개의 못으로 구성 되어있지 않을 경우 중간버팀용 확장형거싯-10개의 못으로 구성 되어있지 않을 경우 절반거싯-8개의 못으로 구성되어있지 않을 경우					10
	4. 쐐기조립 시 쐐기 끝단이 2.5cm 이상 남지 않거나 못으로 쐐기 뒷면에 고정시키지 않았을 경우					10
	5. 설치완료 후 유동이 있거나 구조물과 평행되지 않을 경우 (수평자 사용법 적정성)					10
평 가 결 과						100
제한시간 : 10분			합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

참고 1		구조물 안정화(2중 T"자형 수직지주) 설치 순서

- 2인 1개조 평가(제한시간:10분)

1.구조작업 현장을 평가 하고 장애물을 처리한다	2.설치공간에 대한 지주의 치수를 측정한다	3.상판과 기둥에 확장거싯 으로 고정한다
4.기둥 중간에 확장형거싯 으로 고정	5.기둥아래에 밑판을 넣고 쐐기를 조립 한다	6.절반거싯 조립 후 못을 박아 쐐기를 고정한 다음 설치상태를 점검 한다

참고 2		구조물 안정화(2중 T"자형 수직지주) 참고사항

※ 설치순서

1. 상판과 기둥 조립	2. 확장형거싯(상판2/중간1) 조립	3. 밑판에 기둥을 얹고 쐐기 조립 후 절반거싯 조립

※ 거싯/쐐기의 조립형태

1. 상부 확장형거싯 못박기(24점)	2. 중간 확장형거싯 못박기(10점)	3. 절반거싯 못박기(8점)

인명구조사 1급 실기 종목별 평가표

8. 인양 및 이동 (제한시간 :25분)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

※ 평가목적

도시탐색 구조 시 요구조자 구조, 불안정한 중량물을 안전하게 제거하기 위해 인양 후

안전한 장소로 이동시킬 수 있어야 함

진행단계	평 가 항 목					항목 점수			평가 점수
개요	※전체 제한시간(25분) 초과 시 실격 ※전체 진행단계별 안전요소 위해 발견 시 건당 5점 감점 ※4인 1조 조별평가 진행(대원별 임무지정 및 변경은 평가중 평가관이 임의지정)
인양	중량물 인양방법의 적정성 ※중량물 무게 계산법(실습 완료 후 개별 측정)/지렛대 사용 적정성/에어백 사용방법 적정성(에어백은 결합된 상태에서 시작) / 크리빙용 목재(이하 ‘크립’) 사용법의 적정성 ※크리빙 3단 높이까지 중량물 인양(크리빙:4지점 형태로 4곳에 설치) 3단까지 인양 후 맨위 쐐기는 제거 되어야 함
	1. 중량물(철근콘크리트) 무게 계산법 미숙지시					10
	2. 지렛대 사용이 미숙할 경우/에어백 운용 미숙 시 (에어백의 중량물 하단부 위치선정 불량/한번에 무리하게 인양 시)					10
	3. 적절한 수신호 사용여부					10
	4. 크립 교차지점에서 밖으로 10cm 이상 튀어나오지 않을 경우 중량물 하단의 크립의 위치가 부적절한 경우 (4× 4크립사용, 4지점 형태의 크리빙 작업 시)					10
	5. 손,발 등 신체부위가 크립과 중량물 사이에 들어가 있을 경우					10
	6. 에어백으로 인양 및 내릴 때 쐐기 미사용으로 공간이 생길경우					10
이동	구조물 이동(크리빙 1단까지 내린 다음 레일설치 후 4m 이상 이동) ※레일설치 방법의 적정성/원형파이프 사용요령 ※지렛대 및 쐐기 운용능력의 적정성
	1. 레일설치가 부적절하게 설치되었을 경우					10
	2. 중량물 이동시 지렛대 활용 미숙 시					10
	3. 레일용 원형파이프 및 쐐기 운용능력 미숙 시					20
평 가 결 과						100
제한시간 : 25분			합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

참고 1		인양 및 이동

-4인 1개조 평가(제한시간:25분)

1.임무지정(평가관 임의지정)	2.대원1,2-에어백을 중량물 양쪽에 위치시킨 후 대원1은 에어백 조작, 대원2는 쐐기 작업후 에어백 인양 시 수신 호 임무(2단 한쪽면까지만 인양 후 임무 교대) 대원3,4-지렛대 작업 후 중량물에 2단 한쪽면까지만 크리빙 작업 후 에어백 회수	3. 대원3,4-에어백 중량물 양쪽에 위치시킨 후 대원3은 에어백 조작, 대원4는 에어백 인양 시 수신호 임무(3단 한 쪽면까지 인양 후 임무교대) 대원1,2-중량물에 3단까지 크 리빙 작업(맨위에 쐐기 제거)
4.중량물 1단까지 내림, 임무 변경 없음(중량물 내릴 때도 쐐기와 크립이용 빈공간이 없도록 할 것)	5.전대원 레일 설치 후 2M 이동 대원1-중량물 밀기 대원2-중량물 정지 대원3-쐐기 고임 작업 대원4-원형파이프 이동작업	6.임무교대 후 2M 이동 대원1-쐐기 고임 작업 대원2-원형파이프 이동작업 대원3-중량물 밀기 대원4-중량물 정지