붙임 4

인재개발원 소방설비 설치현황

구분	옥내 소화전	간이 스프링클러	소방펌프	소화기	화재감지기	비상방송설비	유도등	완강기	연결살수개방형헤드
계	37	40	5	301	432	3	239	4	97
배움관	13	-	2 (지하1층 기계실)	96	173	1 (1층 당직실)	129	2	45 (지하1층 기계실)
다솜관	13	-	-	101	102	1 (2층 방송실)	20	-	-
창의관	11	40 (4층)	3 (1층 물탱크실)	70	126	1 (1층 MDF실)	78	2	52 (1층)
기타	-	-	-	34	31		12	-	-

※ 용어설명

▷ 옥내 소화전 : 주로 화재의 초기 단계에서 사용하기 위해 건물 내부에 설치하는 소화전

▷ 간이 스프링클러 : 스프링클러에 준하는 설비

▷ 소방펌프 : 화재 소화를 위한 주수용 펌프

▷ 소화기 : 화재 초기에 불을 끄기 위해 사용하는 기구

▷ 화재감지기 : 실내의 출화를 자동적으로 감지하여 경보를 발하는 장치

▷ 비상방송설비 : 비상벨, 사이렌, 방송설비에 의해 건물 내의 전 구역에 화재발생을 알리는 설비

▷ 유도등 : 피난 방향으로의 유도를 돕기 위해 상시 점등하고 있는 표지등

▷ 완강기 : 고층 건물에서 불이 났을 때 몸에 밧줄을 매고 높은 층에서 땅으로 천천히 내려올 수 있게 만든 비상용 기구

▷ 연결살수개방형헤드 : 화재시에 연기나 열기가 차기 쉬운 지하층을 대상으로 하여 소방 펌프차에서 송수구를 통해 압력수를 보내고, 살수 헤드에서 살수하여 소화하는 설비