제 품 규 격 서

품 명	접철식 3-Line 제독 텐트 시스템
참 고 사 진
용 도	화학사고로 인한 대량 사상자 발생 시 사용되는 제독 텐트 시스템
제 원
□ 재 질 : 프레임 - 부식 방지용 아노다이즈 처리된 알루미늄 (프레임의 30%가 손상 분실되어도 제독텐트 사용 가능) 내부 원단 - 방화 지연 및 화학적 저항성을 갖춘 2중 코팅된 폴리에스테르 원단 무게 - 410 g/m² □ 펼침 및 접는 방식 : 접철식 방식 □ 색 상 : 외부 - 노란색, 내부 - 백색 □ 규 격 : 펼침 시 - 길이 6m 이상 X 폭 3.35m 이상 보관 시 - 약 1.14 m X 1.14m X 1.14m □ 무 게 : 약 97kg (215 lbs) □ 워터 붐 수량 : 2개 □ 바디 스프레이 수량 : 총 20개(유랑 : 각 0.4 GPM) □ Hand Wands 용 퀵 컨넥션 수량 : 4개 □ 특 징 : 1. 3개의 제독라인으로 분리되어, 남자와 여자 환자를 구분하여 사용할 수 있음. 2. 360° 분사 가능한 On/Off 타입의 샤워 노즐 3. 프레임과 이송용 보드를 포함한 컨베이어가 구성되어 있어 이송이 용이함. 4. 내부 오수대가 있어 제독텐트 세척 구역 내에서 발생한 오수를 처리 □ 조 작 : 4명에 의해 2분 내 전개 가능 □ 구 성 품 : 3-Line 제독 텐트 1개, 내부 오수통(Basin) 1개, Flash Water Heater(340,000 BTU, 모델명 SF-12) 1개, 샤워 유지보수 키트 1셋트, 핸드 스프레이어 4개, 급수용 호스(제독, 20 ft, 적색) 1개, 급수용 호스(제독, 20 ft, 청색) 1개, 워터 펌프 1개 조명장치 2개, 컨베이어 2개, 이송용 보드 2개, Floor Risers( 약 4.4cm X 60cm X 122cm)