(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 9. 15(화요일)  날씨 : 맑음                                 건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
25	개량 (관로공사)	쌍문동 711일대	-DCIP관 부설(Ø200×54.3m) -KP곡관등 이형관 접합	-	-
76	신설	도봉동 623-41(A동)	-Ø200×30 새들 분기 -Ø30 보호통 설치 -Ø30 STS관 부설 3.0m -Ø40 STS관 부설 0.3m(맞이음)	맞이음	-
77	신설	도봉동 623-41(B동)	-Ø80×30 새들 분기 -Ø30 보호통 설치 -Ø30 STS관 부설 4.0m	새들잠금	-
	수전분리	중계동 154-11	-Ø20 밸브 설치 -Ø15 보호통 설치 -STS관 부설(Ø20×0.3m, Ø15×2.0m)	재사용	-
	“	상계동 751-4	-15×15 정자관 설치 -Ø15 보호통 설치 -STS관 부설(Ø15×2.0m)	재사용	-
	보호통 교체	상계동 1027-3	-Ø20 밸브 설치 -Ø20 보호통 설치 -STS관 부설(Ø20×1.3m)	재사용	-
	폐전	상계동 387-540	-Ø80×20 캡 설치	새들잠금	-