(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 9. 16(수요일)  날씨 : 맑음                                 건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
25	개량 (관로공사)	쌍문동 711일대	-DCIP관 부설(Ø200×25.5m) -중간 제수변 설치(Ø200×1개소) -KP곡관등 이형관 접합	-	-
76	신설	도봉동 587-15	-Ø80×30 새들 분기 -Ø30 보호통 설치(벽체계량기 10개소) -Ø30 STS관 부설 7.0m	새들잠금 (Ø80×25)	-
	폐전	방학동 699-11	-Ø200×25 새들 잠금	새들잠금 (Ø200×25)	-
	폐전	도봉동 613	-Ø150×25 새들 잠금	새들잠금 (Ø150×25)	-
	신설	상계동 5	-Ø150×40 새들 분기 -Ø40 보호통 설치 -STS관 부설(Ø40×2.0m, Ø20×3.0m)	새들잠금 (Ø150×20)	-
	신설	월계동 37-5	-Ø80×20 새들 분기 -Ø30 보호통 설치 -STS관 부설(Ø30×2.5m)	새들잠금 (Ø80×20)	-
	신설	공릉동 415-9	-Ø80×25 새들 분기 -Ø25 보호통 설치 -STS관 부설(Ø25×5.5m)	새들잠금 (Ø80×20)	-