(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 10. 20  (화요일)  날씨 : 맑음                             건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
신 96	확대	방학동 604-28	-Ø80×30 새들분기 -보호통 설치 2개소(Ø25, Ø15) -STS관 부설(Ø30×3.7m, Ø25×0.5m)	Ø80×20 새들잠금	-
	보호통교체	방학동 697-14	-Ø25 밸브설치 -Ø25 보호통 설치 -STS관 부설(Ø25×1.0m)	재사용	-
	보호통교체	방학동 697-9	-Ø25 밸브설치 -Ø25 보호통 설치 -STS관 부설(Ø25×2.0m)	재사용	-
	보호통교체	방학동 697-1	-Ø40 밸브설치 -보호통 설치 2개소(Ø25, Ø20) -STS관 부설(Ø25×1.0m, Ø20×1.5m)	재사용	-
	개량	상계동 LH 7단지	-Ø250 DCIP관 부설 85m -곡관 및 이음관등 설치	-	단지내 주민 안전통행토록 안내철저