(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 8. 20 (목요일)  날씨 : 비, 흐림                           건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
16	개량 (관로부설)	창동 715-14	-제수변실 설치(Ø100×1개소) -45°KP곡관등 부속설치 -DCIP관 부설(Ø100 L=43m)	-	-안전시설설치 철저 -보행자 통로확보 및 안전통행토록 보행도우미 배치 할것
	보호통 교체	쌍문동 460-43	-청동밸브 설치 1개소(Ø30) -계량기 보호통 설치 1개소(Ø30) -sts주름관 부설(Ø30 L=1.5m)	재사용	-
	보호통 교체	방학동 664-7	-청동밸브 설치 1개소(Ø20) -계량기 보호통 설치 1개소(Ø15) -sts주름관 부설(Ø20 L=1.0m)	재사용	-
	폐전 (3개소)	창동667-43,44, 609-112	-이경소켓 설치(Ø40×30, 30×25) -계량기 보호통 설치 2개소(Ø20, Ø15) -sts주름관 부설(Ø25 L=2.5m)	Ø80×20 새들잠금 3개소	-
20	신설	상계동 1132-35	-새들분기(Ø200×50) -계량기 보호통 설치 1개소(Ø20, Ø15) -sts주름관 부설(Ø25 L=11.5m)	우천으로 공사중단 추후 폐쇄예정	-