(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 9. 21(월요일)  날씨 : 맑음                                건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
80	확대	방학동 643	-Ø200×40 새들 분기 -보호통 설치 2개소(Ø40, Ø15) -STS관 부설(Ø40×4.5, Ø20×1.0m)	새들잠금 (Ø200×20)	-
81	확대	쌍문동 497-21	-Ø80×40 새들 분기 -Ø40×20 이형소켓 설치 -Ø20 STS관 부설 1.0m	맞이음 (Ø20×20 T 철거)	-
45	확대	공릉동 586-16	-Ø150×30 새들 분기 -Ø30 보호통 설치 -STS관 부설(Ø50×1.3m)	새들잠금 3개소 (Ø80×20 2개소 150×20 1개소)	-
	보호통 및. 철개 교체	상계동772 (집단에너니사업단)	-Ø50 보호통 설치 -STS관 부설(Ø30×11.5m) -계량기실용 철개교체(Ø648 1개소) -상수도용 철개교체(Ø648 1개소)	-	-