(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 09. 01 (화요일)  날씨 :  맑음                            건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
	보호통교체	쌍문동 81-278	-Ø30 청동밸브 설치 -보호통 설치(Ø30) -sts관 부설(Ø30×1m)	재사용
	보호통교체	쌍문동 375-15	-Ø25 청동밸브 설치 -보호통 설치2개소(Ø25, Ø15 ) -sts관 부설(Ø25×1m)	재사용
	폐전	도봉동 637-102	-Ø300×20 새들잠금	새들잠금
신34	신설	공릉동 408-100	-새들분기(Ø100×25) -보호통 설치(Ø25) -sts관 부설(Ø25×3.5m)	새들잠금
개 20	개량 (보호통교체)	중계동 20-11	-이경소켓 설치(Ø20×15) -보호통 설치(Ø15) -sts관 부설(Ø20×1.0m (Ø15×1.5m )	재사용
개 20	개량 (폐전)	월계동 217-7	Ø25×20 정자관 철거후 Ø25 sts관 맞이음	맞이음