(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 9. 3 (목요일)  날씨 : 맑음                                건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
개 20	보호통교체	창동 601-11	- Ø40 청동밸브 - 계량기 보호통 설치 2개소(Ø25, Ø20) - sts주름관 부설(Ø40×0.6, Ø25×1.0 Ø20×2.0m150)	-	-
	보호통교체	창동 492-51	- 계량기 보호통 설치(Ø50) - sts주름관 부설(Ø50×2.5m)	-	-
	횡단 굴착	중계동 27-3	-관내부 촬영을 위한 굴착시행 -A-1 : 2.2×5.1	-	-
신 35	신설	공릉동 586-1	- 새들분기(Ø150×40) - 보호통 설치 1개소(Ø40) - sts주름관 부설(Ø40×3.5m)	새들잠금 1개소	-